KılavuzlarİçindekilerÖncekiSonraki
Ayarlar

# Bluetooth Arayüz Ünitesi (İsteğe bağlı) için Teknik Özellikler

Bu bölüm, Bluetooth arayüz ünitesi için teknik özellikleri anlatmaktadır.

Desteklenen Profiller:

- SPP (Seri Bağlantı Noktası Profili)

- HCRP (Basılı Kopya Kablo Değiştirme Profili)

- BIP (Temel Görüntüleme Profili)

Frekans Aralığı:

2.45 GHz ISM bandı

Veri İletim Hızı:

723 kbps

Maksimum Aralık:

10 m

- İletim hızı, cihazlar arasındaki mesafe ve engeller, radyo sinyali durumu ve Bluetooth adaptörü gibi faktörlere göre ayarlanmaktadır.