KılavuzlarİçindekilerÖncekiSonraki
Ayarlar

# Yazdırma Sunucusu Olarak Ayarlama (NetWare 3.x)

Makineyi NetWare 3.x kullanarak bir yazdırma sunucusu olarak bağlamak üzere aşağıdaki prosedürü takip edin.

Web Image Monitor'ü başlatın.

[Oturum Aç]'a tıklayın.

Oturum açma kullanıcı adı ve şifresini girmeniz için bir iletişim kutusu açılır.

Oturum açma kullanıcı adını ve şifreyi girin ve ardından [Oturum Aç]'a tıklayın.

Oturum açma kullanıcı adı ve şifresine ilişkin ayrıntılı bilgi için, ağ yöneticinize başvurun.

Sol taraftaki [Konfigürasyon]'a tıklayın, ardından [NetWare Yazdırma Ayarları]'na tıklayın.

- Yazdırma Sunucusunun Adı: NetWare yazdırma sunucusunun adını girin. Arayüz kartını yazdırma sunucusu olarak kullanmak için, dosya sunucusu üzerinde etkin konumda olmayan bir yazdırma sunucusunun adını girin. En fazla 47 karakter kullanın.

- Oturum Açma Modu: Bir NetWare'e bağlanırken bir dosya sunucusu mu yoksa NDS ağacı mı atayacağınızı belirtin.

- Dosya Sunucusunun Adı: Buraya bir dosya sunucusunun adı girildiğinde, sadece belirtilen dosya sunucusu aranır. Bu öğe zorunludur. En fazla 47 karakter kullanın.

- NDS Ağacı: NDS modunu etkinleştirmek için, oturum açmak istediğiniz NDS ağacının adını girin. En fazla 32 alfanümerik karakter kullanın.

- NDS Bağlam Adı: NDS modunu etkinleştirmek için, yazdırma sunucusu bağlamını girin. En fazla 127 karakter kullanın.

- İşlem Modu: Arayüz kartının yazdırma sunucusu veya uzak yazıcı olarak kullanılacağını belirtin.

- Uzak Yazıcı No.: Bu öğe arayüz kartı uzak yazıcı olarak belirtildiğinde etkindir. Yazdırma sunucusunda oluşturulacak olan yazıcı numarasıyla aynı numarayı girin (0 ila 254 karakter).

- İş Zaman Aşımı: Arayüz kartı NetWare uzak yazıcısı olarak kullanılıyorken, yazıcı bir yazdırma işinin ne zaman sona erdiğini algılayamaz. Bu nedenle, alınan son yazdırma verisinden itibaren belli bir süre geçtiğinde (yani belli bir süre boyunca yazdırma verisi almadığında) yazıcı yazdırma işlemini sona erdirir. Burada bu süreyi belirtin 3 ila 255 saniye). Başlangıç değeri 15'tir (saniye).

- Çerçeve Tipi: Açılır menüden çerçeve tipini seçin.

- Yazdırma Sunucusu Protokolü: Açılır menüden NetWare protokolünü seçin.

- NCP Gönderme Protokolü: NCP gönderimi için protokol seçin.

Ayarları onaylayın, ardından [Aygıt Adı]'na tıklayın.

Konfigürasyon tamamlanmıştır. Web Image Monitor'ü yeniden başlatmadan önce birkaç dakika bekleyin.

[Oturumu Kapat]'a tıklayın.

- Konfigürasyonun doğruluğunu kontrol etmek için, komut isteminden aşağıdaki ifadeyi girin:

  `F:> USERLIST`

- Yazıcı yapılandırıldığı şekilde çalışıyorsa, yazıcı sunucusunun adı bağlı bir kullanıcı olarak görünür.

- Konfigürasyonunu yapmak istediğiniz yazıcıyı tanımlayamıyorsanız, yazıcı adını yazıcıdan yazdırılan konfigürasyon sayfasındakiyle karşılaştırarak kontrol edin.

- Listede hiç yazıcı ismi görünmüyorsa, bilgisayar ve yazıcı için çerçeve tiplerini eşleştirin. Bilgisayarın çerçeve tipini değiştirmek üzere Windows [Ağ] iletişim kutusuna tıklayın.

- Web Image Monitor hakkında ayrıntılı bilgi için, bkz. "Web Image Monitor'ün Kullanımı".

- Oturum açma kullanıcı adları ve şifreleri hakkında ayrıntılı bilgi için yönetici kılavuzu olan Güvenlik Referansı'na bakın.

- Web Image Monitor'ü Kullanma