| KılavuzlarİçindekilerÖncekiSonraki |

# SmartDeviceMonitor for Client ile IPP Kullanırken

SmartDeviceMonitor for Client ile birlikte IPP kullanırken, aşağıdaki noktalara dikkat edin:

- Ağ yazıcısı SmartDeviceMonitor for Client uygulamasından yalnızca tek bir yazdırma işi alabilir. Ağ yazıcısı yazdırma işlemi yaparken, diğer bir kullanıcı iş sonlandırılana kadar makineye erişemez. Bu durumda, SmartDeviceMonitor for Client, yeniden deneme süresi sona erene kadar ağ yazıcısına erişmeye çalışır.

- SmartDeviceMonitor for Client ağ yazıcısına erişemez ve süre aşımına uğrarsa, yazdırma işini göndermeyi durdurur. Bu durumda, duraklama durumunu yazdırma kuyruğu penceresinden iptal etmeniz gereklidir. SmartDeviceMonitor for Client ağ yazıcısına erişime devam edecektir. Yazdırma işini yazdırma kuyruğu penceresinden silebilirsiniz ancak ağ yazıcısı tarafından yazdırılan bir yazdırma işinin iptal edilmesi, başka bir kullanıcıdan gönderilen bir sonraki işin hatalı yazdırılmasına neden olabilir.

- SmartDeviceMonitor for Client uygulamasından gönderilen bir iş kesintiye uğrar ve ağ yazıcısı bir şeylerin ters gitmesi nedeniyle işi iptal ederse, yazdırma işini yeniden gönderin.

- Farklı bir bilgisayardan gönderilen yazdırma işleri, protokol ne olursa olsun yazdırma kuyruğu penceresinde görüntülenmez.

- Çeşitli kullanıcıların SmartDeviceMonitor for Client uygulamasını kullanarak ağ yazıcılarına yazdırma işi göndermeleri durumunda, yazdırma sırası işlerin gönderilme sırasıyla aynı olmayabilir.

- IPP bağlantı noktası adı için bir IP adresi kullanılamaz, çünkü IP adresleri SmartDeviceMonitor for Client bağlantı noktası adı için kullanılır.

- SSL ayarlanırken, bir protokol, sunucu kimlik doğrulama işleminin gerçekleşirileceği ortamda şifreli iletişim için "https://( makine'nin IP adresi veya ana makine adı)/ " girişi yapar. Bilgisayarınızda Internet Explorer kurulu olmalıdır. En yüksek sürümünü kullanın. Internet Explorer 6.0 veya üzeri önerilir.

- Bir IPP bağlantı noktası oluşturmak veya yapılandırmak üzere IPP kullanılarak makineye erişim gerçekleştirilirken veya yazdırma sırasında [Security Alert] (Güvenlik Uyarısı) iletişim kutusu görüntülenirse, sertifikayı kurun. Sertifika Alım Sihirbazını kullanırken sertifika kayıt konumunu seçmek için [Place all certificates in the following store] (Tüm sertifikaları aşağıya yerleştir) ve ardından [Trusted Root Certification Authorities] (Güvenilir Temel Sertifikasyon Kurumları) altındaki [Local Computer] (Lokal Bilgisayar) öğesine tıklayın.

  - SSL ayarları hakkında ayrıntılı bilgi için, ağ yöneticinize danışın.