| KılavuzlarİçindekilerÖncekiSonraki |

# LAN-Faks Driver kullanarak iletimi kontrol etme

"SmartDeviceMonitor for Admin", "SmartDeviceMonitor for Client" veya Web Image Monitor seçeneklerinden LAN-Fax Driver kullanarak gönderilen dosyalar hakkındaki bilgileri kontrol edebilirsiniz.

Kontrol edebileceğiniz azami iletim sonucu sayısı için, bkz. “Azami Değerler”.

Aynı zamanda "SmartDeviceMonitor for Admin" öğesindeki [Load Fax Journal] seçeneğini kullanarak kişisel bir bilgisayardaki Rapor içeriğini CSV dosyası olarak da kaydedebilirsiniz.

- Veriler LAN-Fax Driver'dan "SmartDeviceMonitor for Client" bağlantı noktası vasıtasıyla aktarıldığında iletişimin ilerlemesini kolayca teyit edebilmeniz için bilgisayarın ekranında `"Data-transmission complete."` mesajı görünür. Ancak LAN-Fakstan bu makineye iletişim verilerinin hacmi artarsa bu makine ile "SmartDeviceMonitor for Client" arasındaki hafıza kapasitesi farkı yüzünden mesaj, işlem sırasında da görünebilir. Daha doğru faks iletim sonuçları için "E-posta iletim sonuçları" öğesini kullanın.

- İş geçmişi makinenin iletim sonuçlarından farklı olabilir. Bu durumda makinenin iletim sonuçlarına başvurun.

- Ayrıntılı ilgi için ilgili Yardıma bakın.

- Azami Değerler