| KılavuzlarİçindekilerÖncekiSonraki |

# Sıkışan Kağıdın Çıkarılması

Bu bölüm sıkışan kağıtların yerinin belirlenmesi ve çıkartılması ile igili açıklamaları içermektedir

| Makinenin içi çok sıcak olabilir. Sıkışan kağıtları çıkartırken bu dokümanda belirtilenler dışında herhangi bir parçaya dokunmayın. Yoksa eliniz yanabilir.

| Bu makinenin fırınlama bölümü çok sıcak olabilir. Bu nedenle sıkışan kağıt çıkrtılırken çok dikkatli olunmalıdır.

| Sonlandırıcının zımba ünitesini iterken ya da çekerken Kitapçık Sonlandırıcı tepsisinden elinizi koruyunuz. Dikkat etmezseniz elinizi kaptırabilirsiniz.

- Sıkışmaların giderilmesi sırasında, çalıştırma düğmesini kapatmayın. Eğer kapatırsanız kopyalama ayarlarınız kaybolur.

- Sıkışmaları önlemek için, makinenin içinde yırtık kağıt parçaları bırakmayın.

- Sıkışmalar sık sık meydana geliyorsa servis temsilcinizle bağlantıya geçin.

İlgili konular

Sıkışan Kağıdın Yerinin Saptanması
Sıkışan Kağıdın Çıkartılması