| KılavuzlarİçindekilerÖncekiSonraki |

# Bir FTP sunusuna yolun manuel olarak girilmesi

Bir FTP sunucusunun yolunu manuel olarak girebilirsiniz.

1. [Manuel Giriş] tuşuna basın.

2. [FTP] tuşuna basın.

3. Sunucu adı alanının yanında [Manuel Giriş] tuşuna basın.

   Yazılım klavyesi görüntülenir.

4. Sunucu adını girin

   Sunucu adını belirtmek yerine IPv4 adresini de kullanabilirsiniz.

5. Yol alanının sağ tarafındaki [Manuel Giriş] tuşuna basın.

6. Klasör yolunu girin.

   Aşağıdaki, klasör adının "user" ve alt klasör adının "lib": user\lib olduğu bir yol örneğidir:

7. [OK] tuşuna basın.

8. Hedefteki ayara göre kullanıcı adını girin.

   Yazılım tuşları klavyesini görüntülemek için kullanıcı adı alanının sağındaki [Manuel Giriş] tuşuna basın.

9. Hedefteki ayara göre parolayı girin.

   Yazılım tuşları klavyesinin görünmesini sağlamak için parola alanının yanındaki [Manuel Giriş] tuşuna basın.

10. [Sistem Ayarları] içinde ayarlanan port sayısını değiştirmek üzere, port sayısı alanının sağ tarafındaki [Değiştir] tuşuna basın. Sayı tuşlarını kullanarak bir port sayısı girin ve ardından [] tuşuna basın.

11. [Bağlantı Testi] tuşuna basın.

    Belirtilen klasörün olup olmadığını kontrol etmek için bağlantı testi gerçekleştirilir.

12. Bağlantı testi sonucunu kontrol edin ve ardından [Çıkış] tuşuna basın.

13. [OK] tuşuna basın.

    - Yol adını, kullanıcı adını veya şifreyi girdikten sonra protokolü değiştirirseniz, bir onaylama mesajı görünür.

    - Bağlantı testi zaman alabilir.

    - Bir bağlantı testi sırasında [İptal] tuşuna bastıktan hemen sonra [Bağlantı Testi] tuşuna basamayabilirsiniz.

    - Kayıtlı bir hedef klasörü yolunu değiştirmek için, hedef alanının solundaki [Düzenle] tuşuna basarak yazılım tuşları klavyesini görüntüleyin, yeni yolu girin ve ardından [OK] öğesine tıklayın.

    - Hedef yolunu makinenin adres defterine kaydedebilirsiniz. Ayrıntılar için, bkz. "Seçili Hedef Yolunun Adres Defterine Kaydedilmesi".

    - Klasör için yazı izinleriniz veya yeterince boş sabit disk alanınız yoksa, makine dosyayı aktaramayabilir.

    - Seçili Geçiş Yolunun Adres Defterinde Seçili Hedefe Kaydedilmesi