KılavuzlarİçindekilerÖncekiSonraki
Ayarlar

# PictBridge Yazdırma Çalışmadığı Zaman

Bu bölüm PictBridge yazdırma yaparken meydana gelebilecek sorunların muhtemel nedenlerini ve olası çözümlerini açıklar.

Sorun | Nedeni | Çözümü
--- | --- | ---
PictBridge mevcut değildir. | USB bağlantısı veya PictBridge ayarlarıyla alakalı bir sorun var. | Bağlantı ve ayarları kontrol etmek için aşağıdaki prosedürü kullanın. USB kablosunu çıkartın ve yeniden bağlayın. PictBridge ayarlarının kullanılabilecek şekilde olduğunu kontrol edin. USB kablosunu çıkartın, ve sonra makineyi kapatın. Makineyi yeniden açın. Makine tam olarak açıldığında, USB kablosunu tekrar bağlayın.
İki veya daha fazla dijital kamera bağlıysa, ikinci ve daha sonraki kameralar tanınmazlar. | Çok sayıda dijital kamera bağladınız. | Sadece bir tane dijital kamera bağlayın. Çok sayıda kamera bağlamayın.
Yazdırma devre dışı. | Orijinallerin sayısı bir defada yazdırılabilen azami sayfa sayısını geçiyor. | Bu defa belirlenebilir azami yazdırma sayısı 999'dur. Sayıyı 999 veya daha düşük olarak belirtin ve sonra yazdırmayı yeniden deneyin.
Yazdırma devre dışı. | Belirtilen boyut kağıtlardan kalmamıştır. | Belirtilen boyut kağıtlardan kalmamıştır. Eğer belirtilen boyutta olmayan kağıt kullanmak durumundaysanız, Form Besleme uygulayın. Yazdırmayı iptal etmek için, İş İptal uygulayın.