| KılavuzlarİçindekilerÖncekiSonraki |

# domainname

Etki alanı adı ayarlarını görüntülemek veya yapılandırmak için "domainname" komutunu kullanın.

Ethernet arayüzünü veya IEEE 802.11 arayüzünü yapılandırabilirsiniz.

Ayarları görüntüle

Aşağıdaki komut geçerli etki alanı adını gösterir:

`msh> domainname`

Arayüz etki alanı yapılandırması

`msh> domainname “interface_name”`

Etki Alanı Adı Ayarı

`msh> domainname “interface_name” name “domain name”`

- 63 adede kadar alfanümerik karakter kullanılarak bir etki alanı adı girilebilir.

- Ethernet arayüzü ve IEEE 802.11 arayüzü aynı etki alanı adına sahip olacaklardır.

- wlan yalnızca IEEE 802.11 arayüzü kurulu olduğunda belirtilebilir.

Arayüz | Arayüz belirlendi
--- | ---
ether | Ethernet arayüzü
wlan | IEEE 802.11 arayüzü

Etki Alanı Adının Silinmesi

`msh> domainname “interface_name” clear name`