| KılavuzlarİçindekilerÖncekiSonraki |

# İstifle

Çok sayfalı orijinallerdeki her sayfanın kopyalarını gruplar.

Bir sonlandırıcı kuruluysa, bir sayfanın kopyaları her gönderildiğinde, her işi sayfa sayfa ayırabilmeniz için gönderildiği zaman bir sonraki kopya kaydırılır.

- Bu işlevle bypass tepsisini kullanamazsınız.

1. [Bitiriliyor] öğesine basın.

2. [İstifle] tuşuna basın.

   Sonlandırıcı SR790 kurulduğunda: (Tip 1 ve 2)

   Sonlandırıcı SR3010 kurulduğunda: (Tip 1 ve 2)

   Kitapçık Sonlandırıcısı SR3000 kurulduğunda: (Tip 1 ve 2)

   Sonlandırıcı SR790 kurulduğunda: (Tip 3 ve 4)

   Sonlandırıcı SR3030 kurulduğunda: (Tip 3 ve 4)

   Kitapçık Sonlandırıcısı SR3020 kurulduğunda: (Tip 3 ve 4)

3. [OK] öğesine basın.

4. Sayı tuşlarıyla çekilecek kopya sayısını girin.

5. Orijinalleri yerleştirin ve [Başlat] tuşuna basın.

- Şaryo camı üzerine bir orijinal yerleştirirken, kopyalanacak ilk sayfayla başlayın. Orijinalleri ADF'ye yerleştirirken, ilk sayfa üstte olacak şekilde ayarlayın.

- Orijinalleri şaryo camı veya Toplu modunu kullanarak ADF üzerine yerleştirirken, tüm orijinaller tarandıktan sonra [] tuşuna basın.

- Kağıt makinenin boyut ve yön gereksinimlerine uygunsa yığın yapılabilir. Bu gereksinimler hakkında ayrıntılar için bkz. "Sonlandırıcı Kullanırken Kağıt Gereksinimleri".

- Sonlandırıcı Kullanırken Kağıt Gereksinimleri