KılavuzlarİçindekilerÖncekiSonraki
Ayarlar

# Teknik Özellikler

Arayüz | 1000BASE-T, 100BASE-TX, 10BASE-T, IEEE 802.11a/b/g
Çerçeve tipi | EthernetII, IEEE 802.2, IEEE 802.3, SNAP
Yazıcı( LAN-Faks) | TCP/IP (IPv4/IPv6)
|  | LPR
|  | RSH
|  | RCP
|  | DIPRINT
|  | FTP
|  | IPP
|  | IPP-SSL
| IPX/SPX (NetWare)
| AppleTalk
| SMB
| WSD (Yazıcı)
İnternet Faks | TCP/IP (IPv4/IPv6)
|  | SMTP
|  | SMTP-C
|  | POP3
|  | IMAP4
Ağ Tarayıcısı | TCP/IP (IPv4/IPv6)
|  | RSH
|  | FTP
|  | FTP-C
|  | SMTP
|  | SMTP-C
|  | POP3
| SMB
| NCP
Doküman Sunucusu | TCP/IP (IPv4/IPv6)
|  | FTP
|  | FTP-C
|  | HTTP
|  | HTTPS
Yönetim İşlevi | TCP/IP (IPv4/IPv6)
|  | RSH
|  | RCP
|  | FTP
|  | FTP-C
|  | SNMP
|  | SNMP-C
|  | HTTP
|  | HTTPS
|  | TELNET (mshell)
|  | NBT
|  | DHCP
|  | DNS
|  | DNS-C
|  | LDAP

IPP ve SMB'yi kullanmak için, SmartDeviceMonitor for Client bağlantı noktasını kullanın.

IPP'yi Windows XP ve Windows Server 2003/2003 R2 altında kullanmak için, Standart IPP bağlantı noktasını kullanın.

IPP'yi Windows 2000 altında kullanmak için, SmartDeviceMonitor for Client uygulamasını kullanın.

AppleTalk, PostScript 3 modülü kurulduğunda kullanılabilir.

WSD (Yazıcı), WSD (Tarayıcı), Windows Vista altında WSD Port'u kullanır.