| KılavuzlarİçindekilerÖncekiSonraki |

# Ethernet için IEEE 802.1X Ayar Öğeleri

1. Yönetici modunda Web Image Monitor'e giriş yapın.

2. [Konfigürasyon] öğesine tıklayın.

3. "Güvenlik" alanında [IEEE 802.1X (WPA/WPA2)] öğesini seçin.

4. "Kullanıcı Adı" alanına, RADIUS sunucusunda ayarlanan kullanıcı adını girin.

5. "Alan Adı" alanına alan adını girin.

6. "EAP Tipi"nü seçin. Yapılandırmalar, EAP Türüne göre değişir.

   EAP-TLS

   - Kullandığınız işletim sistemine göre aşağıdaki ayarları yapın:

     - "Sunucu Sertifikası Kimliğini Doğrula" altında [Açık] veya [Kapalı] ayarını seçin.

     - "Ara Sertifika Yetkisine Güven" altında [Açık] veya [Kapalı] ayarını seçin.

     - "Sunucu ID" alanına RADIUS sunucusunun ana bilgisayar adını girin.

   LEAP

   - "Parola" altında Değiştir öğesini tıklayın ve ardından RADIUS sunucusunda ayarlanan parolayı girin.

   EAP-TTLS

   - "Parola" altında [Değiştir] öğesini tıklayın ve ardından RADIUS sunucusunda ayarlanan parolayı girin.

   - "Evre 2 Kullanıcı Adı" altında [Değiştir] öğesini tıklayın ve ardından RADIUS sunucusunda ayarlanan kullanıcı adını girin.

   - "Evre 2 Metodu" altında [CHAP], [MSCHAP], [MSCHAPv2], [PAP] veya [MD5] öğesini seçin.

   - Kullanmak istediğiniz RADIUS sunucusuna bağlı olarak bazı yöntemler kullanılamayabilir.

   - Kullandığınız işletim sistemine göre aşağıdaki ayarları yapın:

     - "Sunucu Sertifikası Kimliğini Doğrula" altında [Açık] veya [Kapalı] ayarını seçin.

     - "Ara Sertifika Yetkisine Güven" altında [Açık] veya [Kapalı] ayarını seçin.

     - "Sunucu ID alanında RADIUS sunucusunun ana bilgisayar adını girin.

   PEAP

   - "Parola" altında [Değiştir] öğesini tıklayın ve ardından RADIUS sunucusunda ayarlanan parolayı girin.

   - "Evre 2 Kullanıcı Adı" altında [Değiştir] öğesini tıklayın ve ardından RADIUS sunucusunda ayarlanan kullanıcı adını girin.

   - "Evre 2 Metodu" altında [MSCHAPv2] veya [TLS] öğesini seçin.

   - [TLS] öğesini seçerseniz, "IEEE 802.1X Müşteri Sertifikası"nı kurmanız gerekir.

   - Kullandığınız işletim sistemine göre aşağıdaki ayarları yapın:

     - "Sunucu Sertifikası Kimliğini Doğrula" altında [Açık] veya [Kapalı] ayarını seçin.

     - "Ara Sertifika Yetkisine Güven" altında [Açık] veya [Kapalı] ayarını seçin.

     - "Sunucu ID" alanına RADIUS sunucusunun ana bilgisayar adını girin.

7. [OK]'e tıklayın.

8. [Konfigürasyon]'u tıklayın ve ardından "Arayüz" alanı içerisindeki [Arayüz Ayarları] öğesini tıklayın.

9. "Ethernet Güvenliği" altında [Aktif] ayarını seçin.

10. [OK]'e tıklayın.

11. [Oturumu Kapat]'a tıklayın.

12. Web Image Monitor'den çıkın.

- Ayarlarla ilgili bir sorun olması durumunda, yazıcıyla iletişim kuramayabilirsiniz. Sorunu belirlemek için bir ağ özeti yazdırın.

- Sorunu belirleyemezseniz, yazıcı arayüzünü normal'e sıfırlayın ve ardından prosedürü başlangıçtan itibaren tekrarlayın.