KılavuzlarİçindekilerÖncekiSonraki
Ayarlar

# Standart TCP/IP portunu kullanmak

Burada TCP/IP bağlantı noktası kullanılarak PCL veya RPCS yazıcı sürücüsünün nasıl kurulduğu anlatılmaktadır.

- Windows 2000/XP/Vista ve Windows Server 2003/2003 R2 altında bu yazıcı sürücüsünü kurmak için, Yazıcıları Yönetme iznine sahip bir hesabınız olmalıdır. Yönetici veya Yetkili Kullanıcılar grubu üyesi olarak oturum açın.

- Bir IPv6 ortamında, Standart TCP/IP Portunu kullanamazsınız. SmartDeviceMonitor for Client portunu kullanın.

İlgili konular

PCL ya da RPCS yazıcı sürücüsünü (IPP) kurma