KılavuzlarİçindekilerÖncekiSonraki
Ayarlar

# En uygun ortam koşulları

Bu bölüm, makineyi yerleştirirken alınması gereken önlemleri açıklamaktadır.

| Makineyi nem ve tozdan uzak tutun. Aksi taktirde, yangın veya elektrik şoku meydana gelebilir. Makineyi dengesiz veya eğimli yüzeylerin üzerine koymayın. Devrilirse, yaralanma meydana gelebilir.

| Makineyi taşıdıktan sonra, yerine sabitlemek için sabitleme tekerleklerini kullanın. Aksi taktirde, makine yaralanmaya yol açacak şekilde hareket edebilir veya aşağı gidebilir.

| Makineyi iyi havalandırılan ve ferah bir odada kullanıyor olduğunuzdan emin olun. Özellikle, makine yoğun olarak kullanıldığında iyi havalandırma önemlidir.

- Sıcaklık: 10-32 °C (50-89,6 °F) (nem oranı 32 °C, 89,6 °F sıcaklıkta %54'tür)

- Nem: %15-80 (%80 nemde sıcaklık 27 °C, 80,6 °F olmalıdır)

- Güçlü ve düz bir zemin.

- Makine, önden arkaya ve soldan sağa 5 mm, 0,2 inç dahilinde düz durmalıdır.

- Olası ozon oluşumunu önlemek için, bu makineyi 30 m3/st./kişi değerinden daha yüksek bir hava devirdaimi olan, iyi havalandırılan büyük bir odaya yerleştirin.