| KılavuzlarİçindekilerÖncekiSonraki |

# Yayın sırası

Aynı orijinali çoklu hedeflere aynı anda göndermek için yayın işlevini kullanın.

Aynı anda çok sayıda iletim türünü (faks, IP-Faks, İntenet Faks, e-posta ve klasör) yayınlayabilirsiniz.

Çoklu hedefler belirlemek için ilk hedefi belirtin, ardından [Ekle] tuşuna basarak sonraki hedefi belirtin.

Aynı doküman için birkaç hedef ararsanız (yayın) dokümanlar aranan sıralamada gönderilir. Faks dokümanı gönderilemezse makine, yayın için tanımlanan son hedeften sonra o hedefi tekrar arar. Örneğin A'dan D'ye kadar dört hedef belirtmişseniz ve A ve C hedeflerinde hatlar meşgulse makine hedefleri şu sıralamada arar: A, B, C, D, A ve C.

İletimin ilerlemesini kontrol etmek için İletim dosya listesini yazdırınız. Bkz. "Hafızadaki Dosyaların bir Listesini Yazdırma (İletim Dosya Listesini Yazdırma)".

İsteğe bağlı ekstra G3 arayüz birimi kuruluysa, farklı telefon hatlarından aynı anda faks göndermek için Eşzamanlı Yayın işlevini kullanabilirsiniz. Bkz. "Çoklu Hat Bağlantı Noktasını Kullanarak Eşzamanlı Yayın".

Birçok hedef için yayın yaparken ikinci bir iletim belirlerseniz, fakslar kalan hedeflere mevcut ve ikinci yayında dönüşümlü olarak iletilir.

Örneğin A ve B hedeflerine bir yayın belirlediyseniz, sonra A hedefine iletim devam ederken C ve D hedeflerine bir yayın belirlediyseniz, makine faksları şu sırayla gönderir: A, C, B ve D.

Önceki ve sonraki dosya beklemedeyse, bunlar da aynı sırayla gönderilir.

- Yanlışlıkla çok sayıda hedef belirlemekten kaçınmak için yayın işlevini devre dışı bırakabilirsiniz. Yayın işlevini devre dışı bırakırsanız grup hedefleri belirleyemezsiniz. Tek seferde sadece bir adres belirtebilirsiniz. Yayın işlevinin nasıl devre dışı bırakılacağı hakkında ayrıntılar için servis temsilcinizle temasa geçiniz.

- Faks Özellikleri menüsü, kullanıcının hedef tuşunu kullanarak bir hedef belirlediği her durumda kullanıcıyı [Ekle] tuşuna basmaya mecbur bırakmak üzere makineyi yapılandırmanıza olanak tanıyan bir kullanıcı parametresi ayarı (anahtar 17, bit 2) içerir. Bu özellik, dokümanların yanlış bir hedefe gönderilmesini önler. Bkz. "Parametre Ayarları".

- Çoklu Hat Bağlantı Noktası Kullanarak Eşzamanlı Yayın

- Hafızadaki Dosyaların Listesini Yazdırma (İletim Dosya Listesini Yazdır)

- Parametre Ayarları