| KılavuzlarİçindekilerÖncekiSonraki |

# Orijinallerin yerleştirilmesi

Aşağıdaki tabloda orijinal yönlendirme ve Tarayıcı Özellikleri iletişim kutusu ayarları arasındaki ilişki gösterilmektedir.

Şaryo Camı

Orijinal Yönü | TWAIN Tarayıcı Kontrolü İletişim Kutusu Tuşu
--- | ---
üst kenar, şaryo camının üst soluna temas ediyor Bu yön, TWAIN sürücüsünün standart ayarıdır. Orijinalleri bu yöne normal şekilde yerleştirin. |
üst kenar, şaryo camının arkasına temas eder |
alt kenar şaryo camının sol kenarına temas eder |
alt kenar, şaryo camının üst kısmına temas eder |

ADF

Orijinal Yönü | TWAIN Tarayıcı Kontrolü İletişim Kutusu Tuşu
--- | ---
orijinalin üst kenarı önce yerleştirilir |
üst kenar, ADF'nin arkasına temas eder |
alt kenar, ADF'nin sol kenarına temas eder |
alt kenar, ADF'nin üst kısmına temas eder |

- Orijinaller normalde dikdörtgen () veya yatay olarak uzun () şekildedir. Ancak, yukarıdaki tablo orijinalin yönünün daha kolay anlaşılmasını sağlamak üzere kareleri kullanır. Orijinalin mevcut şekli farklı olsa bile, orijinal yön ve tarayıcı sürücüsünde belirlenen yönün kombinasyonu değişmez.

- Tarayıcı Kontrolü iletişim kutusu hakkındaki ayrıntılar için TWAIN sürücüsü Yardımı'na bakın.

- Ayarlara bağlı olarak, farklı boyutlardaki orijinaller farklı şekilde taranır.