| KılavuzlarİçindekilerÖncekiSonraki |

# yerinin manuel olarak belirlenmesi

Bu bölümde SMB klasörünün yerinin manüel olarak nasıl belirleneceği açıklanmaktadır.

1. "Yol" altında [Değiştir] öğesine basın.

2. Klasörün bulunduğu yolu girin.

3. [OK] seçeneğine basın.

   Girilen yol biçimi doğru değilse bir mesaj görüntülenir. [Çıkış] tuşuna basıp yolu yeniden girin.

- Yolu şu formatı kullanarak girin: "\\SunucuAdı\Paylaşılan- Ad\YolAdı".

- Bir IPv4 adresi de girebilirsiniz.

- Azami 128 karakter kullanarak bir yol girebilirsiniz.