KılavuzlarİçindekilerÖncekiSonraki
Ayarlar

# SMTP sunucusunu atlama

İnternet Faksı dokümanlarını SMTP sunucusuna bağlanmadan doğrudan hedeflerine gönderebilirsiniz.

Normalde İnternet Faksı SMPT sunucusu üzerinden gönderilir. Ancak bu özellikle hedef e-posta adresinin etki alanı kısmı SMTP sunucusunun adresi olarak okunur ve iletim, SMTP sunucusunu atlar. Bu da sunucu üzerindeki yükü azalttığı için İnternet Fakslarını sunucudan hedefe iletim süresini hesaba katmadan gönderebilirsiniz.

- Bu işlevi kullanmak için, aşağıdaki ayarlar yapılmalıdır.

  - "Sistem Ayarları", "SMTP Sunucusu" öğesinde, "Dosya Aktarımı" seçeneğinde bağlantı noktasını numarasını "25" olarak ayarlayın.

  - Karşı tarafın ana bilgisayar adını e-posta adresinin etki alanı kısmı olarak belirlemek için DNS sunucusunda karşı tarafın ana bilgisayar adını kaydedin.

  - Bu ayarlar hakkında ayrıntılar için, bkz. Sistem Ayarları ve Ağ Rehberi.

- Karşı tarafın IP adresi DNS sunucusunda kayıtlı değilse e-posta adresinin etki alanı kısmında IP adresini belirleyin.

- Bir dokümanı IPv6 ağı üzerinden göndermek için etki alanı kısmı olarak karşı tarafın ana bilgisayar adını (IP adresi değil) belirlemeniz gerekir.

- Bu işlevi kullanmak için, diğer tarafın faks makinesi şu özelliklere sahip olmalıdır:

  - İnternet Faksı ile uyumlu

  - bu makineyle aynı LAN'a bağlı

  - SMTP alımını destekleyen ve alım protokolü SMTP'ye ayarlanmış

- İnternet Faksı bu işlev kullanılarak iletildiğinde diğer tarafın faks makinesinde ayarlanan SMTP kimlik doğrulama çalışmaz.

- Diğer taraftan bu işlev kullanılarak İnternet Faksı gönderilirse, alım başarısız olsa bile gönderene E-posta Hata Bildirimi gönderilmez.

- Bu işlev kullanılarak İnternet Faksı gönderilirse, iletim başarısız olsa bile sunucudan hata bildirim e-postası gönderilmez.

- Bu işlevi kullanırken, makinede kayıtlı yöneticinin e-posta adresine İnternet Faksı gönderemezsiniz.

Hedef belirtme şu iki yolla yapılır:

Diğer tarafın ana bilgisayar adını belirleyerek

Karşı tarafın ana bilgisayar adını e-posta adresinin etki alanına ekleyerek bir hedefin e-posta adresini belirtin. @ iminden sonra adresi şu şekilde belirleyin: "ana bilgisayar adı", ". (nokta)" ve "etki alanı adı".

xxxx@diğer tarafın ana bilgisayar adı.etki alanı adı

Örneğin karşı tarafın e-posta adresi "abc@defcompany.com" şeklindeyse ve ana bilgisayar adı "HOST" ise:

abc@HOST.defcompany.com

Karşı tarafın IP adresini belirleyerek

E-posta adresinin etki alanını karşı tarafın IP adresine değiştirerek hedefin e-posta adresini belirtin.

xxxx@[diğer tarafın IP adresi]

Örneğin karşı tarafın e-posta adresi "abc@company.com" şeklindeyse ve IP adresi "192.168.1.10" ise:

abc@[192.168.1.10]

SMTP sunucusunu atlamak için aşağıdaki işlemi kullanın:

[SMTP] öğesine basın.

[Hayır] seçeneğine basın.

[OK] seçeneğine basın.

- Hedefleri doğrudan belirlemek için [Manüel Giriş] seçeneğini kullanırsanız her hedef için SMTP sunucusunun kullanılıp kullanılmayacağını belirleyebilirsiniz.

- Hedefleri seçmek için bir hedef listesi kullanıyorsanız, Adres Defterinde belirlenen SMTP sunucu ayarı etkinleştirilir. Adres Defterindeki SMTP sunucu ayarlarının yapılması hakkındaki ayrıntılar için, bkz. "Faks/Tarayıcı İşlevlerine ilişkin Adres ve Kullanıcının Kaydedilmesi", Sistem Ayarları ve Ağ Rehberi.

- Bilgisayardan İnternet Faksı dokümanları göndermek için SMTP sunucusunu atlayıp atlamayacağınızı belirlemek için LAN-Faks Sürücüsünü kullanın. [Aygıt adresini kullan] kutusu seçili şekilde gönderirken bu makinede ayarlanan SMTP sunucusu ayarı etkinleşir.