| KılavuzlarİçindekilerÖncekiSonraki |

# IEEE 802.11 Arayüzü Ünitesi Takıldığında

Ağ üzerinde IEEE 802.11 arayüzünü kullanırken aşağıdakilere dikkat edin.

Ağ üzerinde kablosuz LAN arayüzü kullanırken aşağıdakilere dikkat edin:

Makineyi taşırken

Makinenin yerini değiştirirken anteni sökün.

Makineyi taşıdıktan sonra, antenleri tekrar takın ve aşağıdaki noktalara dikkat edildiğinden emin olun:

- Antenler, engellerden uzakta konumlandırılmıştır.

- Antenler arasında birbirlerine temas etmemelerini sağlayacak, 40 - 60 mm mesafe vardır.

- Şaryo camı kapağı ve Oto Doküman Besleyici (ADF) antenlere çarpmıyor.

Ağ alanı radyo sinyali iletişimi için yetersizse

Radyo dalgası alımının kötü olduğu koşullarda, ağ kesilen veya başarısız bağlantılar nedeniyle işlevini yerine getiremeyebilir. Kablosuz LAN sinyalini ve erişim noktasını kontrol ederken, durumu iyileştirmek için aşağıdaki prosedürü izleyin:

- Erişim noktasını makineye yakın bir yere konumlandırın.

- Erişim noktası ve makine arasındaki boşlukta herhangi bir engel bulunmamasını sağlayın.

- Mikrodalga gibi radyo dalgası üreten cihazları makine ve erişim noktasından uzağa taşıyın.

- Erişim noktası radyo dalgası koşulları hakkında ayrıntılı bilgi için, erişim noktası kılavuzuna başvurun.