| KılavuzlarİçindekilerÖncekiSonraki |

# Giriş / Çıkış

Bu bölüm Fotokopi / Doküman Sunucusu Özellikleri altında Giriş/Çıkış menüsündeki kullanıcı araçlarını tanımlar.

Varsayılan ayarlar koyu yazı tipinde gösterilir.

Yığına Geçiş Yap

[Özel Orijinal] öğesine bastığınızda Yığın modu veya SADF modunu görüntülemeyi seçebilirsiniz.

Varsayılan ayar Yığındır.

SADF Otomatik Sıfırlama

SADF modunda bir orijinal bir önceki orijinal beslendikten belirli bir süre sonra yerleştirilmelidir.

Varsayılan ayar 5 saniyedir.

Bu süreyi 1'er saniyelik dilimlerde 3 saniyeden 99 saniyeye kadar ayarlayabilirsiniz.

Döndürerek Harmanla: Otomatik Kağıt Devamı

Döndürerek harmanlama esnasında, gerekli yönlendirme için kağıt bittiğinde kopyalamaya otomatik olarak devam etmeyi belirtin.

Varsayılan ayar Kapalıdır.

- Açık

  Kopyalama farklı bir yöndeki kopya kağıdı kullanılarak devam eder. Kopyalama işi makineyi terketmiş olsanız da bitecektir.

- Kapalı

  Gereksinim duyulan yöndeki kağıt bittiğinde makine kopyalamayı durdurur ve sizi kopya kağıdı temin etmeye yöneltir. Siz kağıdı yükledikten sonra makine kopyalamaya devam edecektir.

Hafıza Dolu Otomatik Taramayı Tekrar Başlat

Orijinaller taranırken hafıza dolduğunda, makine ilk önce taranan orijinallerin kopyalarını yapabilir ve daha sonra otomatik olarak kalan orijinalleri taramaya devam eder.

Varsayılan ayar Kapalıdır.

- Açık

  Kopyalama yaparken makinenin başından ayrılabilirsiniz, fakat harmanlanmış sayfalar sırasında olmayacaktır.

- Kapalı

  Hafıza dolduğunda, makine çıkış tepsisine gönderilmiş kopya sayfalarını çıkartmanıza müsaade etmek için çalışmayı durdurur.

Antetli Kağıt Ayarı

Bu işlevde [Evet] seçerseniz, makine görüntüleri doğru biçimde döndürür.

Varsayılan ayar Hayırdır.

Orjinallerin ve kağıdın nasıl yerleştirildiğine bağlı olarak yönü sabitlenmiş (üstten alta) veya iki taraflı kağıt doğru bir şekilde yazdırılamayabilir.

Zımba Konumu

Başlangıç ekranında Üst 2 zımbanın mı yoksa Alt'ın mı öncelikli olduğunu seçin.

Bu işlevi kullanmak için isteğe bağlı sonlandırıcı gerekmektedir.

Tip 1 ve 2

- Sonlandırıcı SR3010 kurulduğunda:

  "Zımba Konumu" için varsayılan ayar Eğiktir.

  "Zımba Konumu 2" için varsayılan ayar Alt Eğiktir.

  "Zımba Konumu 3" için varsayılan ayar Sol 2dir.

  "Zımba Konumu 4" için varsayılan ayar Üst 2dir.

- Sonlandırıcı SR790 kurulduğunda:

  "Zımba Konumu 1" için varsayılan ayar Üst 1dir.

  "Zımba Konumu 2" için varsayılan ayar Alt 1dir.

  "Zımba Konumu 3" için varsayılan ayar Sol 2dir.

  "Zımba Konumu 4" için varsayılan ayar Üst 2dir.

- Kitapçık Sonlandırıcısı SR3000 kurulduğunda:

  "Zımba Konumu 1" için varsayılan ayar Üst 1dir.

  "Zımba Konumu 2" için varsayılan ayar Ortadır.

  "Zımba Konumu 3" için varsayılan ayar Sol 2dir.

  "Zımba Konumu 4" için varsayılan ayar Üst 2dir.

Tip 3 ve 4

- Sonlandırıcı SR790 kurulduğunda:

  "Zımba Konumu 1" için varsayılan ayar Üst 1dir.

  "Zımba Konumu 2" için varsayılan ayar Alt 1dir.

  "Zımba Konumu 3" için varsayılan ayar Sol 2dir.

  "Zımba Konumu 4" için varsayılan ayar Üst 2dir.

- Sonlandırıcı SR3030 kurulu olduğunda:

  "Zımba Konumu 1" için varsayılan ayar Üst 1dir.

  "Zımba Konumu 2" için varsayılan ayar Eğiktir.

  "Zımba Konumu 3" için varsayılan ayar Sol 2dir.

  "Zımba Konumu 4" için varsayılan ayar Üst 2dir.

- Kitapçık Sonlandırıcısı SR3020 kurulduğunda:

  "Zımba Konumu 1" için varsayılan ayar Üst 1dir.

  "Zımba Konumu 2" için varsayılan ayar Ortadır.

  "Zımba Konumu 3" için varsayılan ayar Sol 2dir.

  "Zımba Konumu 4" için varsayılan ayar Üst 2dir.

Basitleştirilmiş Ekran: Sonlandırma Türleri

Basitleştirilmiş Ekranda "Sonlandırma Türleri" için hangi tuşun daha yüksek öncelikle gösterileceğini belirleyebilirsiniz.

"Basitleştirilmiş Ekran: Sonlandırma Türleri 1" için varsayılan ayar yapılmamıştır.

"Basitleştirilmiş Ekran: Sonlandırma Türleri 2" için varsayılan ayar yapılmamıştır.

"Basitleştirilmiş Ekran: Sonlandırma Türleri 3" için varsayılan ayar yapılmamıştır.

- Kullanıcı Araçlarına Erişim