KılavuzlarİçindekilerÖncekiSonraki
Ayarlar

# 8021x

IEEE 802.1x ile ilgili bilgileri görüntülemek için "8021x" komutunu kullanın.

Ayarları görüntüle

`msh> 8021x`

Yapılandırma

`msh> 8021x "parameter"`

Parametre | Değer yapılandırıldı
--- | ---
eap {tls|ttls|leap|peap} {chap|mschap|mschapv2|pap|md5|tls} | EAP kimlik doğrulama tipini belirleyebilirsiniz. tls: EAP-TLS (varsayılan) ttls: EAP-TTLS leap: LEAP peap: PEAP chap, mschap, mschapv2, pap, md5 veya tls ayarları 2. evre yöntemi içindir ve EAP-TTLS veya PEAP kullanılırken ayarlanmalıdır. Farklı EAP kimlik doğrulama tipleri kullanırken bu ayarları gerçekleştirmeyin. EAP-TTLS seçerseniz, chap, mschap, mschapv2, pap veya md5 seçebilirsiniz. PEAP seçerseniz, mschapv2 veya tls seçebilirsiniz.
Username "karakter dizesi" | Radius sunucusu için oturum açma kullanıcı adı belirleyebilirsiniz. Kullanılabilir karakterler: ASCII 0x20-0x7e (31 bayt). Varsayılan değer boştur.
Username2 "karakter dizesi" | EAP-TTLS/PEAP 2. evre kimlik doğrulama için 2. evre kullanıcı adını belirleyebilirsiniz. Kullanılabilir karakterler: ASCII 0x20-0x7e (31 bayt). Varsayılan değer boştur.
domain "karakter dizesi" | Radius sunucusu için oturum açma etki alanı adını belirleyebilirsiniz. Girebileceğiniz karakterler ASCII 0x20-0x7e'dir (31 bayt), ancak "@" veya "\" değildir. Varsayılan değer boştur.
parola "karakter dizesi" | Radius sunucusu için oturum açma parolası belirleyebilirsiniz. Kullanılabilir karakterler: ASCII 0x20-0x7e (128 bayt). Varsaylan değer boştur.
srvcert {on|off} | Sunucu sertifikasını ayarlayabilirsiniz. Varsayılan değer "off"tur.
imca {on|off} | Ara sertifika yetkilisi bulunduğunda, sertifikayı etkinleştirebilir veya devre dışı bırakabilirsiniz. Varsayılan değer "off"tur.
srvid "karakter dizesi" | Sertifika sunucusunun sunucu kimliğini ve alt etki alanını ayarlayabilirsiniz. Kullanılabilir karakterler: ASCII 0x20-0x7e (128 bayt). Varsaylan değer boştur.
claer {a each command|all} | Seçili ayarı varsayılan değerine döndürür. "all" parametresini belirlediğinizde, tüm ayarlar varsayılan değerlerine dönecekitr. Ancak, Ethernet için IEEE 802.1x Kiml.doğr. durumu (etkin veya devre dışı) ve kablosuz LAN başlatılmayacaktır.