| KılavuzlarİçindekilerÖncekiSonraki |

# E-posta İletimi

Makine taranan dokümanları ağ üzerinden bilgisayarlara göndermek için faks işlevini kullanır.

Bir bilgisayarın e-posta adresini belirleyiniz.

Aynı dokümanı eşzamanlı olarak e-posta hedefine, klasör hedefine, faks numarasına, IP-Faks hedefine ve İnternet Faksı hedefine gönderebilirsiniz. Aynı anda bilgisayarınızda bir hedef faks numarası (karşı tarafın faks numarası) ve hedef klasör belirlerseniz gönderilen dokümanı bilgisayarınızda görüntüleyebilirsiniz.

E-posta/klasör hedeflerine gönderirken gönderdiğiniz dokümanın dosya türü olarak PDF veya TIFF seçebilirsiniz.

- E-posta hedeflerine göndermek için, bu makine bir LAN a bağlanmalı ve “Sistem Ayarları” bölümünde doğru bir biçimde kurulmalıdır.

- İnternet Faksını destekleyen diğer bir makinenin e-posta adresini ayrıca giriniz. Bu durumda, dosya formatı olarak TIFF'i seçiniz. Hedef makinenin modeline bağlı olarak, PDF dosyaları kabul edilmeyebilir.

- E-posta dokümanları göndermek için, Faks Özellikleri menüsünde Başlangıç Ayarları altında [E-posta Ayarı] öğesini [Açık] olarak ayarlayınız. Bkz. "Başlangıç Ayarları".

- Adres Defterinde kayıtlı bir e-posta adresini e-posta hedefi olarak kullanmak için, “E-posta Adresini Kullanın” öğesini [E-posta / İnternet Faks Hedefi ] olarak ayarlayınız. Adres Defterindeki grup hedeflerinde kayıtlı e-posta adresleri için aynı prosedürü kullanın.

- Siyah ve beyaz görüntüler standart faks iletimleri ile aynı şekilde gönderilir.

- Bu işlev hem IPv4 hem de IPv6 adreslerini desteklemektedir.

- Bir E-postanın girilmesi (E-posta hedefleri)

- Başlangıç Ayarları

İlgili konular

E-posta İletimi ile Kullanılamayan İşlevler
E-posta Şifreleme