| KılavuzlarİçindekilerÖncekiSonraki |

# Alınan Dokümanları Aktarma

Makine SUB Kodlarını kullanarak alınan dokümanları aktarabilir.

Aktarım Kutusu olarak programlanan SUB Kodu ile eşleşen bir SUB Koduna sahip orijinaller alınır ve programlanan alıcıya verilir.

- Alınan dokümanları aktarmak için Aktarım Kutuları ve Alım İstasyonları kurulmalıdır. Aktarım Kutuları, Faks Özellikleri menüsündeki “Kutu Ayarı” seçeneğinden programlanabilir. Programlama yöntemi hakkında ayrıntılar için, bkz. "Kutu Ayarları".

- Belirtilen hedef bir e-posta adresi ise, alınan doküman bu hedefe e-posta olarak yönlendirilir.

- Alıcı, bir İnternet Faksı/e-posta hedefi ise, e-posta şifrelenebilir ve dijital imza ile birlikte iletilebilir. Faks Özellikleri menüsü ve Web Image Monitor üzerindeki “Kutu Ayarı” öğesini şifreleme ve bir dijital imza uygulayıp uygulamamayı belirlemek üzere kullanın. Kutu Ayarı hakkındaki ayrıntılar için, bkz. "Genel Ayarlar" ve "Kutu Ayarları".

- Aktarım sonuçları, talep eden tarafa geri gönderilmez.

- Herhangi bir faks makinesinden alınan verileri üreticisine bakmaksızın aktarabilirsiniz.

- Faks Özellikleri menüsü, gönderilen dokümanlar için alternatif hedeflere ilişkin bir öncelik sırası seçmenize izin verecek bir kullanıcı parametre ayarı (anahtar 32, bit 0) sunmaktadır. Bu parametre ayarlandığında, belirli alıcı, belirlenen iletim tipi için kaydedilmemiş adresi içeren bir grup hedeftir, doküman alternatif bir hedefe yönlendirilir. Bkz. "Parametre Ayarları".

- Genel Ayarlar

- Parametre Ayarları

- Kutu Ayarları

İlgili konular

SUB Kodu Aktarım Raporu