| KılavuzlarİçindekilerÖncekiSonraki |

# Çift Erişim

Makine; hafızadan faks dokümanı gönderirken, hafızaya doküman alırken ya da otomatik olarak rapor yazdırırken bile diğer dokümanları hafızaya tarayabilir.

Mevcut iletim sona erdikten sonra makine ikinci dokümanı hemen göndermeye başladığı için hat verimli biçimde kullanılır.

- Makine, Anında İletim sırasında veya Kullanıcı Araçları modundayken bir orijinali tarayamaz.