KılavuzlarİçindekilerÖncekiSonraki
Ayarlar

# NetWare Kullanırken (dosya sunucusu)

NetWare dosya sunucusu ve yazıcı yönlendiricinin ters taraflarında ise, paketler sürekli ileri geri gönderilir ve iletişim ücretlerine neden olur. paket iletimi bir NetWare özelliği olduğundan, yönlendirici yapılandırmasını değiştirmeniz gerekir. Kullandığınız ağ, yönlendiriciyi yapılandırmanıza imkan vermiyorsa, bunun yerine makineyi yapılandırın.

Yönlendiricinin yapılandırılması

Dial-up yönlendiriciyi aşmayacak şekilde paketleri filtreleyin.

- Filtreleme yapan yazıcının MAC adresi yazıcı yapılandırma sayfasına yazdırılır.

- Yönlendirici yapılandırılamıyorsa yazıcı yapılandırmasına ilişkin daha fazla bilgi için, bkz. aşağıdaki talimatlar.

NetWare ile yazıcının yapılandırılması

Bu kılavuzda daha önce anlatılan ayarlama metodunu takip ederek dosya sunucusunu yapılandırın.

NetWare ortamı için çerçeve tipini belirleyin.

- Bir çerçeve tipinin seçilmesi hakkında bilgi için, bkz. "Arayüz Ayarları".

NetWare olmadan yazıcının yapılandırılması

Baskı yapmıyorken, ağ arayüz kartı paketleri ağ üzerinden gönderir. NetWare'i "inactive" olarak ayarlayın.

- Bir protokol seçimine ilişkin ayrıntılı bilgi için, bkz. "Arayüz Ayarları".

- Arayüz Ayarları