KılavuzlarİçindekilerÖncekiSonraki
Ayarlar

# Gigabit Ethernet Arayüzü Bağlantısı

Bu bölüm Ethernet arayüz kablosunun Gigabit Ethernet bağlantı noktasına nasıl bağlanacağını açıklar.

- Ana güç düğmesi açıksa, kapatın.

- Aşağıdaki Ethernet kablolarını kullanınız.

  - 100BASE-TX/10BASE-T kullanırken:

    Korumasız Bükümlü Kablo Çifti (UTP) veya Korumalı Bükümlü Kablo Çifti (STP) ve Kategori tipi 5 veya daha üstü

  - 1000BASE-T kullanırken:

    Korumasız Bükümlü Kablo Çifti (UTP) veya Korumalı Bükümlü Kablo Çifti (STP) ve Kategori tipi 5e veya daha üstü

Ethernet arayüz kablosunun her iki ucundan da 5 cm (2,1 inç)(1) boyutunda düğüm yapın ve birlikte verilen çekirdeği takın.

Makinenin ana güç düğmesinin kapalı olduğundan emin olun.

Ethernet arayüz kablosunu Gigabit Ethernet bağlantı noktasına bağlayın.

Ethernet arayüz kablosunun diğer ucunu hub gibi bir ağ bağlantı cihazına bağlayın.

Makinenin ana güç düğmesini açın.

1. Gösterge (sarı)

   100BASE-TX çalışırken LED sarı yanar. 10BASE-T çalışırken kapanır.

2. Gösterge (yeşil)

   10BASE-T çalışırken LED yeşil yanar. 100BASE-TX çalışırken kapanır.

3. Göstergeler (hem sarı, hem yeşil)

   1000BASE-T çalışırken her iki LED de yanar.

- Ana güç düğmesinin nasıl açılacağı hakkında ayrıntılar için bkz. Makine Hakkında.

- Yazıcı sürücüsünün kurulmasıyla ilgili ayrıntılar için bkz. Yazıcı Referansı.