| KılavuzlarİçindekilerÖncekiSonraki |

# Kullanılamayacak Kağıt

Bu bölüm, bu makinede kullanılamayacak kağıtları anlatmaktadır.

| Yangın veya makinenin arızalanmasından kaçınmak için alüminyum folyo, karbon kağıdı veya benzer iletken kağıt kullanmayın.

- Arızaları önlemek için, aşağıdaki işlenmiş kağıt tiplerinden birini kullanmayın:

  - Mürekkep püskürtmeli yazıcılar için olan kağıtlar

  - Termal faks kağıdı

  - Resim kağıdı

  - Alüminyum folyo

  - Karbon kağıdı

  - İletken kağıt

  - Delikli hatlı kağıt

  - Kıvrık kenarlı kağıt

  - Kolayca eriyen kaplamalı renkli OHP asetatlar

- Daha önceden yazdırılmış taraflar üzerine kopyalama yapar veya yazdırırsanız, arızalar oluşabilir. Sadece yazdırılmamış taraflara kopyalama yapmaya ve yazdırmaya dikkat edin.

- Kağıt sıkışmasını önlemek için, aşağıdaki tiplerde kağıtları kullanmayın:

  - Bükük, katlı veya buruşuk kağıt

  - Delikli kağıt

  - Kaygan kağıt

  - Yırtılmış kağıt

  - Pürüzlü kağıt

  - Sağlamlığı az olan ince kağıt

  - Tozlu yüzeye sahip kağıt

- Pürüzlü kağıda kopyalama yapar veya yazdırırsanız, çıktı görüntüsü bulanık olabilir.

- Başka bir makinede yazdırılmış kağıtları yüklemeyin. (Kağıtlar düzgün bir biçimde saklanmamışsa kağıt sıkışması meydana gelebilir.)