| KılavuzlarİçindekilerÖncekiSonraki |

# Diğer Yazdırma Problemleri

Bu bölüm bir bilgisayardan yazdırırken meydana gelen sorunların muhtemel nedenlerini ve olası çözümlerini açıklamaktadır.

Yazdırma İşlemi Yapılamadığında
Sorun | Nedeni | Çözümü
--- | --- | ---
Yazdırılan görüntü kirli | Bypass tepsisinde kalın kağıt üzerine yazdırırken kalın kağıt ayarları yapılmamıştır. | PCL 5c/6 [Kağıt] sekmesinde, [Giriş Kaseti:] listesinde [Bypass Tepsisi]'ni seçin, ve daha sonra [Tip:] listesinde "Kalın 1-2" seçin. RPCS [Ayar] sekmesinde, [Kağıt kaynağı kaseti:] listesinde [Bypass Tepsisi]'ni seçin ve daha sonra [Kağıt tipi:] listesinde "Kalın 1-2" seçin.
Yazdırılan görüntü tüm sayfada solgun. | Kağıt nemlidir. | Önerilen sıcaklık ve nem koşullarında saklanan kağıt kullanın. Bkz., "Kağıt Depolama", Makine Hakkında.
Yazdırılan görüntü tüm sayfada solgun. | Kağıt uygun değildir. | Tavsiye edilen kağıt kullanın. İnce olmayan veya işlemden geçirilmiş kağıt soluk yazdırma ile sonuçlanabilir. Bkz., "Tavsiye Edilen Kağıt Boyut ve Tipleri", Makine Hakkında.
Yazdırılan görüntü tüm sayfada solgun. | eğer [Toner biriktiriliyor] yazıcı sürücüsü ayarlarında seçilirse, tüm sayfa yazdırıldığında solgun olabilir. | [döküman tipi] alanın içindeki RPCS Yazıcı sürücüsü [baskı kalitesi] sekmesinde, döküman tipini [Toner biriktiriliyor] den hariç olan bir tipi seçiniz.
Görüntüler silindiğinde soluklaşıyor . (Toner sabit değil.) | Gerçekten yüklü olan kağıt tipi ile belirlenmiş olan kağıt tipi birbirinden farklı olabilir. Örneğin, kalın kağıt yüklenmiş olabilir ancak kağıt tipi olarak seçilmemiş olabilir. | PCL 5c/6 [Kağıt] sekmesi üzerinde, [Tip:]listesinde uygun olan kağıt tipini seçiniz. RPCS [Ayar]sekmesi üzerinde, [Kağıt tipi:] listesindeki uygun kağıt tipini seçiniz.
Yazdırılan görüntü bilgisayar ekranındaki görüntüden farklı. | Yazdırma makinenin grafik işleme işlevi tarafından yapılacaktır. | RPCS yazıcı sürücülerinde [Yazdırma Kalitesi] sekmesinde [Kullanıcı Ayarlarını Değiştir...] iletişim kutusunu görüntüle, [Bitmap olarak Yazdır] seçili olduğundan emin olun ve sonra yazdırın.
Beyaz çizgiler görünüyor. | Toz tutmaz cam kirlidir. | Toz tutmaz camı temizleyin. Bkz., "Toz tutmaz Camın Temizlenmesi", Bu Makine Hakkında.
Grafik yazdırırken, çıktı ve ekran farklı. | Yazıcı sürücüsünde grafik komut dili kullanılması yapılandırılmışsa, makinedeki grafik komut dili yazdırmak için kullanılır. | Doğru bir şekilde yazdırmak istiyorsanız, yazıcı sürücüsünün grafik komut dili kullanmaksızın yazdırmasını ayarlayın.
Girilebilir istenmeyen alfanümerik karakter sayısı aşılmıştır. | Doğru yazıcı dili seçili olmayabilir. | Doğru yazıcı sürücüsünü seçin ve dosyayı tekrar yazdırın.
Görüntüler kesilmiş ya da ölçüsüz yazdırılıyor. | Uygulamada seçilen boyuttan daha küçük kağıt kullanılıyor olabilir. | Doğru boyutta kağıt yükleyemiyorsanız, görüntüyü küçültmek için küçültme işlevini kullanın ve ardından yazdırın.
Sayfa düzeni beklenilen düzeyde değil. | Bir makinede bir tek sayfaya sığan bilgiler bir başka makinenin bir sayfasına sığmayabilir. | RPCS yazıcı sürücüsündeki [Yazıcı Konfigürasyonu] sekmesi, [Basılabilir alan:] ayarlamasını yapar. Bkz yazıcı sürücüsü yardımı.
Fotoğraf görüntüleri kalitesiz. | Bazı uygulamalar daha düşük çözünürlükte yazdırır. | PCL 5c/6 Yazıcı sürücüsünde [Yazdırma Kalitesi] sekmesinde [Çözünürlük]'te daha yüksek bir çözünürlük belirleyin. RPCS Yazıcı sürücüsü [Yazdırma Kalitesi] sekmesinde, on the [Belge Tipi:]'nde [Fotoğraf] seçin. Yazıcı sürücüsünde [Yazdırma Kalitesi] sekmesinde, [Kullanıcı Ayarlarını Değiştir...] iletişim kutusunu açın ve sonra [Görüntü Ayarı] sekmesinde, [Çözünürlük:] için daha yüksek bir çözünürlük belirleyin.
Katı bir çizgi kesintili çizgi olarak yazdırılır veya silik olarak görüntülenir. | Ton desenleri uyuşmuyor. | PCL 5c/6 Yazıcı sürücüsünde [Yazdırma Kalitesi] sekmesinde, [Gelişmiş...] iletişim kutusunu açın ve sonra, [Titretme:] ayarını değiştirin. Bkz., yazıcı sürücüsü Yardım'ı. RPCS RPCS yazıcı sürücüsünde [Yazdırma Kalitesi] sekmesinde, [Kullanıcı Ayarlarını Değiştir...] iletişim kutusunu açın, ve sonra, [Görüntü Ayarları] sekmesinde, [Titretme:] ayarlarını değiştirin. Bkz yazıcı sürücüsü Yardım'ı.
ince çizgiler belirsiz,yetersiz kalınlıkta yada görülmüyor. | çok ince çizgiler uygulamada belirtilmiştir. | PCL 5c/6 Yazıcı sürücüsünde [Yazdırma Kalitesi] sekmesinde, [Gelişmiş...] iletişim kutusunu açın ve sonra, [Titretme:] ayarını değiştirin. Bkz., yazıcı sürücüsü Yardım'ı. RPCS RPCS yazıcı sürücüsünde [Yazdırma Kalitesi] sekmesinde, [Kullanıcı Ayarlarını Değiştir...] iletişim kutusunu açın, ve sonra, [Görüntü Ayarları] sekmesinde, [Titretme:] ayarlarını değiştirin. Bkz yazıcı sürücüsü Yardım'ı. titreme ayarlarını yaptıktan sonra sorun devam ederse , görüntünün yaratıldığı çizgilerin kalınlığının, uygulama ayarlarını değiştirin
Görüntüler sadece kısmen renkli. | Kağıt nemlidir. | Önerilen sıcaklık ve nem koşullarında saklanan kağıt kullanın. Bkz., "Kağıt Depolama", Makine Hakkında.

Kağıt uygun şekilde beslenmiyorsa
Sorun | Nedeni | Çözümü
--- | --- | ---
Kağıt seçilen kasetten beslenmiyor. | Bir Windows işletim sistemi kullanılırken, yazıcı sürücüsü ayarları bu ayarlamaları görüntü panelini kullanarak geçersiz kılmaktadır. | PCL 5c/6 RPCS yazıcı sürücüsünde [Kağıt] sekmesinde, [Çıkış Tepsisi:] listesinde, istenilen giriş kasetini seçin. RPCS RPCS yazıcı sürücüsünde [Ayarlar] sekmesinde, [Kağıt Kaynağı Kasedi:] listesi içinde, istenilen giriş kasetini seçin.
Görüntüler yana eğimli yazdırılıyor. | Kasetin yan parmaklıkları kilitlenmemiş olabilir. | Kenar parmaklıkların kilitli olduğunu kontrol edin. Bkz., "Kağıt Boyutunun Değiştirilmesi", Makine Hakkında.
Görüntüler yana eğimli yazdırılıyor. | Kağıt yana eğimli besleniyordur. | Kağıdı doğru bir şekilde yükleyin. Bkz., "Kapıt Yükleme", Makine Hakkında.
Sıkışmalar sıklıkla meydana geliyor. | Yüklenen sayfa sayısı makinenin kapasitesini aşmıştır. | Kağıdı sadece bypass tepsisi ya da kağıt kasetinin yan parmaklıklarındaki üst limit işaretlerinin gösterdiği sayıda yükleyin.
Sıkışmalar sıklıkla meydana geliyor. | Kağıt kaseti yan parmaklıkları çok sıkışık ayarlanmıştır. | Yan parmaklıkları hafifçe itin ve ardından tekrar yerine yerleştirin.
Sıkışmalar sıklıkla meydana geliyor. | Kağıt nemlidir. | Önerilen sıcaklık ve nem koşullarında saklanan kağıt kullanın. Bkz., "Kağıt Depolama", Makine Hakkında.
Sıkışmalar sıklıkla meydana geliyor. | Kağıt çok kalın ya da çok incedir. | Tavsiye edilen kağıdı kullanın. Bkz., "Tavsiye Edilen Kağıt Boyutları ve Tipleri", Makine Hakkında.
Sıkışmalar sıklıkla meydana geliyor. | Kağıt buruşuktur ya da katlanmış/kırışmıştır. | Sadece tavsiye edilen kağıdı kullanın ve depolama ortam koşullarının tavsiye edilen sıcaklık ve nem şartlarına uygun olduğundan emin olun . Tavsiye edilen kağıt tipi ve uygun saklama koşulları hakkında ayrıntılar için, bkz., "Tavsiye Edilen Kağıt Boyutları ve Tipleri" ve "Kağıt Depolama", Makine Hakkında.
Sıkışmalar sıklıkla meydana geliyor. | Yazdırılmış olan kağıtlar kullanılmaktadır. | Halihazırda başka bir makine tarafından üzerine kopyalama yapılmış veya üzerine yazdırılmış kağıtları yüklemeyin.
Sıkışmalar sıklıkla meydana geliyor. | Sayfalar birbirine yapışıyor. | Kağıtları yüklemeden önce iyice havalandırın. Diğer bir seçenek olarak, kağıtları makineye birer birer besleyin.
Dahili kaset 2'ye yüklenmiş kağıtlara yazdırma sırasında sık sık sıkışmalar meydana gelir. | Eğer çıktı kaseti dahili kaset 2'ye ayarlıysa sıkışmalar meydana gelebilir ve çoklu A3 veya 11 17 sayfaları çıkarılırken kıvrılmaya başlar. | Dahili kaset 2 üzerindeki kılavuzu yükseltin ve sonra işi tekrar yazdırmayı deneyin. Kılavuzun yükseltilmesi hakkında ayrıntılar için bkz., “Dahili Kaset 2 üzerindeki Kılavuz hakkında", Makine Hakkında.
Kağıtlar çıkarılırken kıvrılıyor. | Belirli A3 ve 11 17 kağıt tipleri çıkarılırken kıvrılabilirler. | Eğer çıktı kaseti dahili kaset 2'ye ayarlıysa sıkışmalar meydana gelebilir ve çoklu A3 veya 11 17 sayfaları çıkarılırken kıvrılmaya başlar. Eğer kağıtlar çıkarılırken kıvrılıyorsa, dahili kaset 2'deki kılavuzu yükseltin. Kılavuzu yükseltme hakkında ayrıntılar için bkz., “Dahili kaset 2 üzerindeki kılavuz hakkında”, Makine Hakkında.
Kağıtlar birlikte besleniyor, sıkışmaya neden oluyor. | Sayfalar birbirine yapışıyor. | Kağıtları yüklemeden önce iyice havalandırın. Diğer bir seçenek olarak, kağıtları makineye birer birer besleyin.
Fotokopi kağıdı kırışıyor. | Kağıt nemlidir. | Önerilen sıcaklık ve nem koşullarında saklanan kağıt kullanın. Bkz., "Kağıt Depolama", Makine Hakkında.
Fotokopi kağıdı kırışıyor. | Kağıt çok incedir. | Tavsiye edilen kağıdı kullanın. Bkz., "Tavsiye Edilen Kağıt Boyutları ve Tipleri", Makine Hakkında.
Kağıtların kenarları buruşturuluyor. | Kağıt nemlidir. | Önerilen sıcaklık ve nem koşullarında saklanan kağıt kullanın. Bkz., "Kağıt Depolama", Makine Hakkında.
Dubleks yazdırmada bozukluk var. | Dubleks yazdırma bypass tepsisinde ayarlanmış kağıt ile yapılamaz. | Dubleks yazdırma işlevi kullanılırken, kağıdı bypass tepsisi dışındaki bir tepsiden kullanacak şekilde ayarları yapın.
Dubleks yazdırmada bozukluk var. | 169 g/mağırlığını aşan kalın kağıt yüklediniz 2. | Kağıdı değiştirin.
Dubleks yazdırmada bozukluk var. | "Kağıt Tipi" için [Dublekste Uygula], [Hayır]'a ayarlanır. | "Kağıt Tipi” altındaki [Kaset Kağıt Ayarları] menüsünde, [Dublekste Uygula] seçeneğini [Evet] olarak ayarlayın.
Dubleks yazdırmada bozukluk var. | Eğer kağıt tipi [Kalın Kağıt 2] veya [Kalın Kağıt 3]'e ayarlıysa dubleks yazdırmayı seçemezsiniz. | "Kağıt Tipi" altındaki [Kaset Kağıt Ayarları] içinde, [Kalın Kağıt 2] veya [Kalın Kağıt 3]'ten başka bir kağıt tipi seçin.
Dubleks kopyaların arkasındaki resim alacalı boş kısımlar oluşturmuştur veya is lekesi gibidir. | Boş kısımlar ve isli lekeler kağıttan gelen rutubetten kaynaklanır. | Makineyi düşük sıcaklıklarda olması muhtemel alanlarda kurmayın. Sıcaklık ve nem koşulları bizim tavsiye ettiğimiz sınırlara uyan yerlerde depolanmış kağıt kullanın. Tavsiye ettiğimiz kağıt depolama koşulları hakkında ayrıntılar için bkz., "Kağıt Depolama", Makine Hakkında. Seçenek olan neme karşı ısıtıcıyı kurun. Neme karşı ısıtıcı hakkında ayrıntılar için servis temsilcinizle irtibat kurun.
OHP üzerinde beyaz çizgiler görünür. | Kağıt parçacıkları OHP ye tutunmuştur. | Kağıt parçacıklarını OHP'nin arkasından temizlemek için kuru bir bez kullanın.

Diğer Yazdırma Sorunları
Sorun | Nedeni | Çözümü
--- | --- | ---
Yazma işlemini tamamlamak çok uzun zaman alır. | "Uyku modu"na ayarlanmış olabilir. | Makine "Uyku modu"nda ise ısınmak için zamanda ihtiyaç duyar. [Sistem Ayarlar]'ında, [Zamanlayıcı Ayarları] altında [Otomatik Kapatma Zamanlayıcısı]nı seçin ve sonra "Uyku modu"nu belirleyin.
Yazma işlemini tamamlamak çok uzun zaman alır. | Grafik ağırlıklı dokümanlar gibi yüksek miktarlı verilerin işlem süresi daha uzundur.Bu nedenle bu nevi verileri yazarken bir süre bekleyiniz. | Veri giriş lambası yanıp sönüyorsa, veriler yazıcı tarafından alınmıştır.Bir süre bekleyin Yazıcı sürücüsünde aşağıdaki ayarların yapılması yazdırma hızını arttırabilir. RPCS yazıcı sürücüsünde [Yazdırma Kalitesi] sekmesinde [Yazdırma önceliği:]'nde [Yüksek Hız]'ı seçin. RPCS yazıcı sürücüsünde [Yazdırma Kalitesi] sekmesinde, [Doküman tipi] alanında [Hızlı]'yı seçin. RPCS yazıcı sürücünün [Yazdırma Kalitesi] sekmesinde, [Kull.Ayarları.Değiştir...] iletişim kutusunu açın, ardından, [Görüntü Ayarı] sekmesinde, [Çözünürlük:] için daha küçük bir değer belirleyin.
Yazma işlemini tamamlamak çok uzun zaman alır. | Çok sayıda karakterden oluşan bir dokümanın yadırması biraz zaman alabilir. | RPCS yazıcı sürücüsünde [Yazdırma Kalitesi] sekmesinde [Kullanıcı Ayarlarını Değiştir...] iletişim kutusunu açın, [TrueType yazı tipine açmak için metodları değiştir] seçim kutucuğunu işaretlenmiş olduğundan emin olun ve sonra yazdırın.
Görüntüler yanlış yönde yazdırılıyor. | Seçtiğiniz besleme yönü ile yazıcı sürücüsü seçeneği kurulumunda seçilen besleme yönü aynı olmayabilir. | Her iki makinenin besleme yönü ve yazıcı sürücüsü üzerinde [Özellikleri Değiştir] sekmesinde ,[Kağıt kaynağı kaseti ayarları:] ile belirtilen besleme yönünün aynısına ayarlayın.
Windows 2000/ XP/ Vista ve Windows Server 2003/ 2003 R2 kullanılırken makineye isteğe bağlı olarak bağlanan parçalar tanınmıyor. | Çift yönlü iletişim çalışmıyor. | Yazıcının Özellikleri bölümünde isteğe bağlı kullanınan aygıtları kurun. Bkz., yazıcı sürücüsünün Yardım'ı.
Windows 2000/ XP/ Vista ve Windows Server 2003/ 2003 R2, kullanılırken kombine yazdırma ya da kitapçık yazdırma , otomatik küçültme / büyütme yazdırma, beklenilen düzeyde değil. | Doğru uygulama ya da yazıcı sürücüsü ayarları yapılmamıştır. | Uygulamanın kağıt boyutunun ve yön ayarlarının yazıcı sürücüsündekilerle uyuştuğundan emin olun. Eğer farklı bir kağıt tip ya da yönü seçilmişse, aynı boyut ve yönü seçiniz.
Bilgisayardan bir yazdırma talimatı çıktı fakat yazdırma işlemi başlamadı. | Kullanıcı Kimlik Doğrulama seçeneği ayarlanmış olabilir. | Yöneticilerle bağlantıya geçin.
Ana güç sviçi kullanılarak makine kapalı duruma getirldiği halde yazma işi iptal edilmedi. | Makina kapalı konumda olmasına rağmen, sistem ayarları menüsü içindeki,[arayüz ayarları] içinde,[paralel arayüz]içinde bulunan [iş kabul önceliği] ayarlandığı için yazdırma işi yapıldı. | Sinyal Kontrolün ayarını Yazdırma önceliğine değiştirin. Bkz., "Arayüz Ayarları", Sistem Ayarları ve Ağ Rehberi.
PDF dosyaları seçeneğini yazdıramıyor/PDF doğrudan yazdırmayı gerçekleştiremiyor. | PDF dosyaları parola korumalı. | Parola korumalı PDF dosyalarını yazdırmak için, [PDF menü] deki veya Web Image Monitor'deki parolayı girin. Ayrıntılar için, bkz “Bir PDF Dosyasının Doğrudan Yazdırılması”, Yazıcı Referansı yada Web Image Monitor'ün Yardım'ı.
PDF dosyaları seçeneğini yazdıramıyor/PDF doğrudan yazdırmayı gerçekleştiremiyor. | PDF Dosya Güvenliği yoluyla PDF dosyalarının yazdırma etkinliği geçersiz kılınmışsa bu dosyalar yazdırılamaz. | PDF Dosya Güvenliği ayarını değiştirin.
PDF doğrudan yazdırma seçeneği tuhaf ve kusurlu karakterler meydana getiriyor. | Yazı tipleri eklenmemiş. | Yazdırmak istediğiniz PDF dosyasına yazı tiplerini ekleyin ve ardından yazdırın.
Bluetooth ile yazdırma yavaş. | İş sayısı makinenin kapasitesini aşıyor. | İş sayısını azaltın.
Bluetooth ile yazdırma yavaş. | Bir iletişim hatası oluşmuş olabilir. Kablosuz LAN aygıtlarından meydana gelen parazitlenme, iletim hızını düşürebilir. Bluetooth iletim hızı yüksek değil. | Makineyi kablosuz yerel alan ağ aygıtları ile yakın mesafesinden uzaklaştırın. Yakınında kablosuz yerel alan ağ aygıtları ya da diğer Bluetooth aygıtları bulunuyorsa, makinenin yerini değiştirin ya da bu aygıtların etkinliğini kaldırın.

Sorun çözülemiyorsa servis temsilcinizle bağlantıya geçin.