| KılavuzlarİçindekilerÖncekiSonraki |

# Çift Yönlü İletişim Etkisiz Kılınmışsa

Çift yönlü iletişim etkisiz kılındığında seçenek ayarlarını kurun.

- Windows 2000/XP/Vista ve Windows Server 2003/2003 R2 altında, [Yazıcılar] klasöründe yazıcı özelliklerini değiştirmek için Yazıcıları Yönetme izni gereklidir. Yönetici veya Yetkili Kullanıcı grup üyesi olarak oturum açın.

1. [Başlat] menüsünde, [Yazıcılar ve Fakslar] öğesine tıklayın.

   [Yazıcılar ve Fakslar] penceresi görünür.

   Windows 2000 kullanırken, [Başlat] menüsünde [Ayarlar] üzerine gelin ve daha sonra [Yazıcılar]'a tıklayın. [Yazıcılar] penceresi görünür.

   Windows Vista kullanırken, [Başlat] menüsünde [Denetim Masası] üzerine gelin ve daha sonra [Yazıcılar]'a tıklayın. [Yazıcılar] penceresi görünür.

2. Kullanmak istediğiniz yazıcının simgesini tıklatın.

3. [Dosya] menüsünde, [Özellikler] öğesine tıklayın.

   Windows Vista kullanırken, kullanmak istediğiniz yazıcının simgesine sağ tıklayın ve daha sonra [Özellikler] öğesine tıklayın.

4. [Aksesuarları Değiştir] sekmesine tıklayın.

   [Aksesuarları Değiştir] sekmesindeki seçenekler devre dışı bırakılırsa, çift yönlü bağlantı etkinleştirilir. Bu durumda, seçenek ayarlarının değiştirilmesine gerek yoktur.

   RPCS yazıcı sürücüsünü kullanıyorsanız, [Aksesuarları Değiştir] sekmesine tıklayın.

5. [Yazıcı opsiyonlarını seçin:] alanından kurulu seçenekleri seçin ve daha sonra gerekli ayarları yapın.

6. İsteğe bağlı SDRAM modülü eklendiğinde toplam hafıza miktarını [Toplam hafıza:] alanından seçin.

7. [Kağıt kaynağı kasedi ayarları:] altında, kullanılacak kasedi tıklayın ve daha sonra kasedin uygun boyutunu, konumunu ve türünü seçin. Tepsiyi otomatik tepsi seçimi hedeflerinden hariç tutmak için [Oto Tepsi Seçmeyi Kullanamazsın] işaret kutusunu seçin.

8. Yazıcı özellikleri iletişim kutusunu kapatmak için [OK] öğesine tıklayın.