KılavuzlarİçindekilerÖncekiSonraki
Ayarlar

# Ağ

Bu bölüm, Arayüz Ayarları altında bulunan Ağ menüsündeki kullanıcı araçlarını açıklamaktadır.

Makine IPv4 Adresi

Makinenin IPv4 ağ adresini belirleyin.

Varsayılan ayar [Oto.-Alım (DHCP)]'dır.

[Belirle] seçtiğiniz zaman "xxx.xxx.xxx.xxx" olarak IPv4 adresini ve alt ağ maskesini giriniz ("x" bir rakamı gösterir).

[Belirle] öğesini seçtiğinizde IPv4 adresinin ağ üzerindeki diğer makinelerinkinden farklı olduğundan emin olunuz.

Fiziksel adres (MAC adresi) de görünür.

IPv4 Ağ Geçidi Adresi

Ağ geçidi, iki ağ arasındaki bir bağlantı veya geçiş noktasıdır.

Ağ geçidi olarak kullanılan yönlendirici veya ana bilgisayar için ağ geçidi adresini belirleyin.

Varsayılan ayar "0.0.0.0"dır.

Makine IPv6 Adresi

Makinenin IPv6 ağ adresini görüntüler.

- `“Link-yerel Adresi”`

  Makinenin belirlenmiş bağlantı yerel adresi görüntülenir.

- `“Manuel Yapılandırma Adresi”`

  Makinenin manuel konfigürasyonu yapılmış adresi görüntülenir.

- `“Durum Bilgisi Olmayan Adres”`: 1 - 5

  Belirlenen durum bilgisi olmayan adres görüntülenir.

IPv6 Ağ Geçidi Adresi

Makinenin IPv6 ağ geçidi adresini görüntüler.

IPv6 Statless Adres Otokonfigürasyonu

`“IPv6 Statless Adres Otokonfigürasyonu”`'nu belirtin.

Varsayılan ayar [Aktif]'tir.

DNS Konfigürasyonu

DNS Sunucusu için ayar yapın.

Varsayılan ayar [Oto.-Alım (DHCP)]'dır.

[Belirle] seçtiğiniz zaman DNS Sunucusu IPv4 adresini "xxx.xxx.xxx.xxx" olarak giriniz ("x" bir rakamı gösterir).

DDNS Konfigürasyonu

DDNS ayarlarını belirleyin.

Varsayılan ayar [Aktif]'tir.

IPsec

Makinenin IPsec işlevini Aktif/Aktif değil olarak belirleyin.

Varsayılan ayar [Aktif değil]'dir.

Etki Alanı Adı

Etki alanı adını belirleyin.

Varsayılan ayar [Oto.-Alım (DHCP)]'dır.

[Belirle] öğesini seçtiğiniz zaman 63 karaktere kadar kullanarak etki alanı adını girin.

WINS Konfigürasyonu

WINS sunucusu ayarlarını belirleyin.

Varsayılan ayar [Açık]'tır.

[Açık] seçiliyse WINS Sunucusu IPv4 adresini "xxx.xxx.xxx.xxx" olarak girin ("x" bir rakamı gösterir).

DHCP kullanılıyorsa `“Kapsam Kimliği”`'ni belirleyin. En fazla 31 karakter kullanarak `“Kapsam Kimliği”`'ni girin.

Etkin Protokol

Ağda kullanılacak protokolü seçin.

`“IPv4”` için varsayılan ayar [Aktif]'tir.

`“IPv6”` için varsayılan ayar [Aktif değil]'dir.

`“NetWare”` için varsayılan ayar [Aktif değil]'dir.

`“SMB”` için varsayılan ayar [Aktif]'tir.

`“AppleTalk”` için varsayılan ayar [Aktif]'tir.

NCP Gönderme Protokolü

NCP gönderimi için protokol seçin.

[TCP / IP Önceliği] varsayılan ayardır.

[Sadece IPX] veya [Sadece TCP / IP] seçerseniz, bunu kullanarak bağlantı kuramasanız bile protokolü değiştiremezsiniz. `“NetWare”`, `“Etkin Protokol”` içerisinde [Aktif değil] olarak ayarlanırsa, yalnızca TCP/IP'yi kullanabilirsiniz.

NW Çerçeve Tipi

NetWare kullandığınızda çerçeve türünü seçin.

[Oto. Seçim] varsayılan ayardır.

SMB Bilgisayar Adı

SMB bilgisayar adını belirleyin.

15 karaktere kadar kullanarak bilgisayar adını girin.

"*+,/:;<>=?[\]|. ve boşluk giremezsiniz.

RNP ya da rnp ile başlayan bir bilgisayar adı belirlemeyin.

Alfabe için büyük harfler kullanın.

SMB Çalışma Grubu

SMB çalışma grubunu belirleyin.

15 karaktere kadar kullanarak bilgisayar adını girin.

"*+,/:;<>=?[\]|. ve boşluk giremezsiniz.

Alfabe için büyük harfler kullanın.

Ethernet Hızı

Ağlar için erişim hızını ayarlayın.

[Oto. Seçim] varsayılan ayardır.

Ağ ortamınıza uygun bir hız seçin. Genellikle [Oto. Seçim] seçilmelidir.

| 10Mbps Yarım Dubleks | 10Mbps Tam Dubleks | 100Mbps Yarım Dubleks | 100Mbps Tam Dubleks | Oto. Seçim
10Mbps Yarım Dubleks |  |  |  |  |
10Mbps Tam Dubleks |  |  |  |  |
100Mbps Yarım Dubleks |  |  |  |  |
100Mbps Tam Dubleks |  |  |  |  |
Oto. Seçim |  |  |  |  |

IEEE 802.1X Ethernet için Kimlik Doğrulama

Ethernet için IEEE 802.1X kimlik doğrulamasını belirtin.

Varsayılan ayar [Aktif değil]'dir.

IEEE 802.1X kimlik doğrulama hakkında ayrıntılar için, bkz. "IEEE 802.1X (WPA/WPA2) Konfigürasyonu".

IEEE 802.1X Kimlik Doğrulamasını Varsayılana Geri Yükle

IEEE 802.1X kimlik doğrulama ayarlarını varsayılan değerlerine döndürebilirsiniz.

IEEE 802.1X kimlik doğrulama hakkında ayrıntılar için, bkz. "IEEE 802.1X (WPA/WPA2) Konfigürasyonu".

LAN Tipi

Kablosuz LAN arayüzü birimini kurduğunuzda, bağlantı yöntemini seçin.

Varsayılan ayar [Ethernet]'tir.

Kablosuz LAN kartı takılı olduğunda [LAN Tipi] görüntülenir. Hem Ethernet hem de kablosuz LAN bağlanmışsa, seçilen arayüz önceliklidir.

Ping Komutu

Verilen IPv4 adresini kullanarak ping komutu ile ağ bağlantısını kontrol edin.

Eğer ağ ile bağlantı kuramazsanız, aşağıdakileri kontrol edip sonra ping komutunu yeniden deneyin.

- [Etkin Protokol] içerisindeki `“IPv4”` öğesinin [Aktif] olarak ayarlandığından emin olun.

- Atanan IPv4 adresine sahip makinenin ağa bağlı olduğunu kontrol edin.

- Belirlenen donanım için aynı IPv4 adresinin kullanılma ihtimali vardır.

SNMPv3 İletişimine İzin Ver

Şifrelenmiş SNMPv3 iletişimini ayarlayın.

Varsayılan ayar [Şifreleme / Açıkyazı]'dır.

[Yalnızca Şifreleme] öğesini seçerseniz makine için bir şifreleme parolası ayarlamanız gerekir.

SSL / TLS İletişimine İzin Ver

Şifreli SSL / TLS iletişimini ayarlayın.

Varsayılan ayar [Şifreliyazı / Öncelik]'tir.

[Yalnızca Şifre Yazısı] öğesine ayarlarsanız makine için SSL sertifikasını kurmanız gerekir.

Ana Bilgisayar Adı

Ana bilgisayar adını belirleyin.

63 karaktere kadar kullanarak ana bilgisayar adını girin.

Makine Adı

Makine adını belirleyin.

31 karaktere kadar kullanarak makine adını girin.

- Kullanıcı Araçlarına Erişim

- IEEE 802.1X Yapılandırma