| KılavuzlarİçindekilerÖncekiSonraki |

# Windows Vista - USB

- Bir yazıcı sürücüsünün kurulması için Yönetici izninin olması gerekir. Yönetici iznine sahip olan bir hesabı kullanarak oturum açın.

Yazıcı sürücüsü zaten kurulduysa, tak ve çalıştır etkinleştirilir ve "USB" portuna bağlanmış yazıcının simgesi [Yazıcılar] penceresine eklenir.

Yazıcı sürücüleri, bu yazıcı ile birlikte verilen CD-ROM'dan kurulabilir.

Yazıcı sürücüsü henüz kurulmamışsa, bunu verilen CD-ROM'dan kurmak için yazıcının tak oynat talimatlarını izleyin.

1. Yazıcı gücünün kapalı olduğunu kontrol edin.

2. Yazıcıyı bilgisayara USB kablosu kullanarak bağlayın.

   USB kablosunu iyice yerine yerleştirin.

3. Yazıcıyı açın.

   Yeni Donanım Bulundu Sihirbazı başlar ve USB Printing Support programı otomatik olarak kurulur.

4. Yeni Donanım Bulundu Sihirbazı görüntüsünde, [Aygıtım için en uygun sürücüyü ara [önerilen]] öğesine tıklayın ve ardından [İleri >] öğesine tıklayın.

5. CD-ROM'u CD-ROM sürücüsüne yerleştirin.

   Auto Run işlevi başlarsa, [İptal] öğesine ve ardından [Çıkış] öğesine tıklayın.

6. [Bu konumdaki en iyi sürücüyü ara] altındaki [Bu konumu aramaya dahil et] işaret kutusunu seçin ve yazıcı sürücüsü konumunu seçmek için [Gözat] öğesine tıklayın.

   CD-ROM sürücü harfi D ise, yazıcı sürücüsünün kaynak dosyaları aşağıdaki konumlarda saklanır:

   - RPCS

     D:\DRIVERS\RPCS\XP_VISTA\(Language)\DISK1

   - PCL 5c

     D:\DRIVERS\PCL5C\XP_VISTA\(Language)\DISK1

   - PCL 6

     D:\DRIVERS\PCL6\XP_VISTA\(Language)\DISK1

   - PostScript 3

     D:\DRIVERS\PS\XP_VISTA\(Language)\DISK1

7. Yazıcı sürücüsü konumunu kontrol edin ve ardından [Sonra >] öğesine tıklayın.

8. [Devam] öğesine tıklayın.

9. [Sonlandır] öğesine tıklayın.

   Kurulum işlemi başarıyla tamamlanırsa, "USB001" portuna bağlanan yazıcının simgesi [Yazıcılar ve Fakslar] penceresine eklenir.

- Auto Run'ı etkisiz kılmak için, CD-ROM'u sürücüye takarken sol Shift tuşuna basın ve bilgisayar CD-ROM'dan okumayı bitirene kadar basılı tutun.

- "USB"den sonra gelen sayı, bilgisayarın bağlı olduğu yazıcı sayısına bağlı olarak değişir.