KılavuzlarİçindekilerÖncekiSonraki
Ayarlar

# Ata

Orijinalin belirli sayfalarının atanan sayfalara kopyalanması veya belirtilen her sayfa için bir atama sayfası eklemek için bu işlevi kullanın.

- Kopyala

- Boş

- Bu işlevi kullanmadan önce Kullanıcı Araçları'ndaki Ara Sayfa altında ara sayfalar için kaseti seçin. Ayrıntılar için bkz., Sistem Ayarları ve Ağ Rehberi.

- Bypass tepsisini Ana Sayfa Kaseti gibi belirtemezsiniz.

- Sistem Ayarlarında Atama Sayfası 1 Kaseti veya Atama Sayfası 2 Kaseti için Kapak Takma'yı seçtiyseniz atama sayfalarına kopyalayamazsınız.

[Kapak/Ara Sayfa] öğesine basın.

[Ata / Bölüm] öğesine basın.

[Ata: Kopya] veya [Ata: Boş] öğesine basın.

Bölüm numarasını seçmek için tuşa basın.

11 ve 20 (bölüm) arasında bir sayfa seçmek için [11-20] öğesine basın.

Atama sayfaları kağıdını içeren atama sayfası kasetini seçin.

Sayı tuşlarıyla, bölümün ilk sayfasının sayfa konumunu girin ve daha sonra [] tuşuna basın.

Başka bir sayfa konumu belirlemek için adımlar 4 ila 7'yi tekrar edin.

20'ye kadar konum belirtilebilir.

Orijinalleri kopyalamak için kağıtları içeren sayfa kasetini seçin.

Tüm ayarları yaptıktan sonra, [OK] öğesine iki kez basın.

- Girdiğiniz değeri değiştirmek için, değiştirmek istediğiniz tuşa basın ve yeni bir değer girin.

- Atama sayfalarını bypass tepsisine yerleştirirken ana sayfalarla aynı boyut ve yönde olmalıdır.

- Kombine (1 Taraflı 2 Taraflı) seçildiğinde, belirtilen sayfalar, Bölümler modunda olduğu gibi daima kopyaların önüne kopyalanacaktır.