| KılavuzlarİçindekilerÖncekiSonraki |

# Faks Hedefi

Bu bölümde Faks Hedeflerini kaydetme, değiştirme ve silme işlemi açıklanmaktadır.

Faks hedeflerini kaydederseniz faks numaralarını her seferinde yeniden girmek zorunda kalmaz ve taranan dokümanları faks işlevini kullanarak gönderebilirsiniz.

- Faks hedefi için "Ad" ve "Tuş Görüntüsü" kaydedildiğinde hedefi seçmek kolaydır.

- Faks hedeflerini grup olarak kaydedebilirsiniz. Grup kaydetme hakkında ayrıntılar için bkz., Faks Hedefi.

- Faks hedeflerini tekrar ara işlevinden seçerek kaydedebilirsiniz.

- Kayıtlı Faks numaraları, gönderenin Faks numaraları olarak kullanılabilir.

Aşağıda da gösterildiği gibi iki tür faks hedefi vardır:

- Faks Hedefi

  Faksı telefon şebekesi üzerinden göndermek için bunu seçin.

- IP-Faks

  TCP/IP ağı üzerindeki bir makineye faks göndermek için bunu seçin.

  Başka bir ağdaki makineye, o ağ güvenlik duvarının arkasındaysa, faks gönderemezsiniz.

Faks hedefinde aşağıdaki öğeleri programlayabilirsiniz:

Faks numarası

Hedefin faks numarasını kaydeder. 128 haneye kadar bir faks numarası girebilirsiniz. Numaradaki her haneyi dahil etmeniz gerekir.

SUB Kodu

SUB Kodunun kaydedilmesi, "SUB Kodu" adı verilen benzer bir işlevi destekleyen başka faks makinelerine mesaj göndermek için Gizli İletim öğesini kullanmanıza olanak tanır. Bkz. Faks Referansı.

SEP Kodu

SEP Kodunun kaydedilmesi, Sorgulama Alımını destekleyen başka faks makinelerinden faks almak üzere Sorgulama Alımını kullanmanıza olanak tanır. Bkz. Faks Referansı.

Hat

İsteğe bağlı G3 arayüz birimi kurulduysa, her hedef için hat türünü seçebilirsiniz.

Uluslararası İletim modu

Uluslararası İletim modunu [Açık] olarak ayarlarken makine iletim hızını düşürerek daha dikkatli iletim yapar. Ancak iletişim sayısı artar.

Faks başlığı

Karşı tarafın aldığı faks mesajları için faks başlığı yazdırmayı seçebilirsiniz.

Varsayılan değer "1.Ad" olarak belirlenmiştir.

Etiket Ekleme

Hedefte yazdırılan kağıdın üzerine hedef adı gibi bilgileri yazdırmak için etiket eklemeyi kullanın.

Veri şu şekilde yazdırılır:

- Hedef Adı

  [Faks Hedefi] seçeneğinde belirtilen hedef adı sayfanın en üstüne önünde "Alıcı" ibaresiyle yazdırılır.

- Standart Mesaj

  "Hedef Adı"nın altına kayıtlı iki satırlık bir cümle yazdırılır.

  Bu işlevi kullanmak için faks hedeflerini programlarken Etiket Girişi öğesini [Açık] olarak ayarlayın ve ardından faks dokümanlarını gönderirken [Etiket Girişi] öğesine basın.

  Faks işlevini kullanarak e-posta gönderimi yaptığınızda faks başlığı ve eklenmiş etiket de yazdırılır.

  Makinede kayıtlı olan standart mesajlar dışında da mesaj programlayabilirsiniz.

  Bkz. Faks Referansı.

IP-Faks Hedefinde aşağıdaki öğeleri programlayabilirsiniz:

IP-Faks

IP-Faks hedefini kaydedin. 128 karaktere kadar adı kaydedebilirsiniz. IP-Faks kullanırken bu ayarı yapmanız gerekir.

Bu ayar yalnızca IP-Faks işlevi seçildiğinde çalışır.

SUB Kodu

SUB Kodunun kaydedilmesi, "SUB Kodu" adı verilen benzer bir işlevi destekleyen başka faks makinelerine mesaj göndermek için Gizli İletim öğesini kullanmanıza olanak tanır. Bkz. Faks Referansı.

SEP Kodu

SEP Kodunun kaydedilmesi, Sorgulama Alımını destekleyen başka faks makinelerinden faks almak üzere Sorgulama Alımını kullanmanıza olanak tanır. Bkz. Faks Referansı.

Protokolün Seçilmesi

IP-Faks iletimi için protokol seçin.

Bu ayar yalnızca IP-Faks işlevi seçildiğinde çalışır.

İlgili konular

Bir Faks Hedefinin Kaydedilmesi
Bir Faks Hedefinin Değiştirilmesi
Bir Faks Hedefinin Silinmesi
Bir IP-Faks Hedefinin Kaydedilmesi
Kayıtlı bir IP-Faks Hedefinin Değiştirilmesi
Kayıtlı bir IP-Faks Hedefinin Silinmesi