| KılavuzlarİçindekilerÖncekiSonraki |

# Arayüz Ayarları

Bu bölüm yardımcı programları kullanarak Arayüz ayarlarının nasıl yapılacağını açıklar.

Web Image Monitor, SmartDeviceMonitor for Admin ve telnet kullanarak ayarları değiştirin.

[Ağ] [IPv4 Makinesi Adresi] [Oto.-Alım (DHCP)]

- Web Image Monitor: Ayarı belirlemek için kullanılabilir.

- SmartDeviceMonitor for Admin: Ayarı belirlemek için kullanılabilir.

- telnet: Ayarı belirlemek için kullanılabilir.

[Ağ] [Makine IPv4 Adresi] [Belirle] `"IPv4 Adresi"`

- Web Image Monitor: Ayarı belirlemek için kullanılabilir.

- SmartDeviceMonitor for Admin: Ayarı belirlemek için kullanılabilir.

- telnet: Ayarı belirlemek için kullanılabilir.

[Ağ] [Makine IPv4 Adresi] [Belirle] `"Alt-ağ Maskesi"`

- Web Image Monitor: Ayarı belirlemek için kullanılabilir.

- SmartDeviceMonitor for Admin: Ayarı belirlemek için kullanılabilir.

- telnet: Ayarı belirlemek için kullanılabilir.

[Ağ] [IPv4 Ağ Geçidi Adresi]

- Web Image Monitor: Ayarı belirlemek için kullanılabilir.

- SmartDeviceMonitor for Admin: Ayarı belirlemek için kullanılabilir.

- telnet: Ayarı belirlemek için kullanılabilir.

[Ağ] [Makine IPv6 Adresi] `"Manuel Yapılandırma Adresi"`

- Web Image Monitor: Ayarı belirlemek için kullanılabilir.

- SmartDeviceMonitor for Admin: Ayarı belirlemek için kullanılamaz.

- telnet: Ayarı belirlemek için kullanılabilir.

[Ağ] [IPv6 Ağ Geçidi Adresi]

- Web Image Monitor: Ayarı belirlemek için kullanılabilir.

- SmartDeviceMonitor for Admin: Ayarı belirlemek için kullanılamaz.

- telnet: Ayarı belirlemek için kullanılabilir.

[Ağ] [IPv6 Durum Bilgisi Olmayan Adres Otokonfigürasyonu]

- Web Image Monitor: Ayarı belirlemek için kullanılabilir.

- SmartDeviceMonitor for Admin: Ayarı belirlemek için kullanılamaz.

- telnet: Ayarı belirlemek için kullanılabilir.

[Ağ] [DNS Konfigürasyonu] [Oto.-Alım (DHCP)]

- Web Image Monitor: Ayarı belirlemek için kullanılabilir.

- SmartDeviceMonitor for Admin: Ayarı belirlemek için kullanılamaz.

- telnet: Ayarı belirlemek için kullanılabilir.

[Ağ] [DNS Konfigürasyonu] [Belirle] “DNS Sunucusu 1-3”

- Web Image Monitor: Ayarı belirlemek için kullanılabilir.

- SmartDeviceMonitor for Admin: Ayarı belirlemek için kullanılamaz.

- telnet: Ayarı belirlemek için kullanılabilir.

[Ağ] [DDNS Konfigürasyonu]

- Web Image Monitor: Ayarı belirlemek için kullanılabilir.

- SmartDeviceMonitor for Admin: Ayarı belirlemek için kullanılamaz.

- telnet: Ayarı belirlemek için kullanılabilir.

[Ağ] [IPsec]

- Web Image Monitor: Ayarı belirlemek için kullanılabilir.

- SmartDeviceMonitor for Admin: Ayarı belirlemek için kullanılamaz.

- telnet: Ayarı belirlemek için kullanılabilir.

[Ağ] [Etki Alanı Adı] [Oto.-Alım (DHCP)]

- Web Image Monitor: Ayarı belirlemek için kullanılabilir.

- SmartDeviceMonitor for Admin: Ayarı belirlemek için kullanılamaz.

- telnet: Ayarı belirlemek için kullanılabilir.

[Ağ] [Etki Alanı Adı] [Belirle] `"Etki Alanı Adı"`

- Web Image Monitor: Ayarı belirlemek için kullanılabilir.

- SmartDeviceMonitor for Admin: Ayarı belirlemek için kullanılamaz.

- telnet: Ayarı belirlemek için kullanılabilir.

[Ağ] [WINS Konfigürasyonu] [Açık] `"Birincil WINS Sunucusu"`

- Web Image Monitor: Ayarı belirlemek için kullanılabilir.

- SmartDeviceMonitor for Admin: Ayarı belirlemek için kullanılamaz.

- telnet: Ayarı belirlemek için kullanılabilir.

[Ağ] [WINS Konfigürasyonu] [Açık] `"İkincil WINS Sunucusu"`

- Web Image Monitor: Ayarı belirlemek için kullanılabilir.

- SmartDeviceMonitor for Admin: Ayarı belirlemek için kullanılamaz.

- telnet: Ayarı belirlemek için kullanılabilir.

[Ağ] [WINS Konfigürasyonu] [Açık] `"Kapsam Kimliği"`

- Web Image Monitor: Ayarı belirlemek için kullanılabilir.

- SmartDeviceMonitor for Admin: Ayarı belirlemek için kullanılamaz.

- telnet: Ayarı belirlemek için kullanılabilir.

[Ağ] [WINS Konfigürasyonu] [Kapalı]

- Web Image Monitor: Ayarı belirlemek için kullanılabilir.

- SmartDeviceMonitor for Admin: Ayarı belirlemek için kullanılamaz.

- telnet: Ayarı belirlemek için kullanılabilir.

[Ağ] [Etkin Protokol] `"IPv4"`

- Web Image Monitor: Ayarı belirlemek için kullanılabilir.

- SmartDeviceMonitor for Admin: SmartDeviceMonitor for Admin, IPX/SPX kullanarak makine ile iletişim kuruyorsa TCP/IP ayarlarını belirleyebilirsiniz.

- telnet: Ayarı belirlemek için kullanılabilir.

[Ağ] [Etkin Protokol] `"IPv6"`

- Web Image Monitor: Ayarı belirlemek için kullanılabilir.

- SmartDeviceMonitor for Admin: Ayarı belirlemek için kullanılamaz.

- telnet: Ayarı belirlemek için kullanılabilir.

[Ağ] [Etkin Protokol] `"NetWare"`

- Web Image Monitor: Ayarı belirlemek için kullanılabilir.

- SmartDeviceMonitor for Admin: SmartDeviceMonitor for Admin, TCP/IP kullanarak makine ile iletişim kuruyorsa IPX/SPX ayarlarını belirleyebilirsiniz.

- telnet: Ayarı belirlemek için kullanılabilir.

[Ağ] [Etkin Protokol] `"SMB"`

- Web Image Monitor: Ayarı belirlemek için kullanılabilir.

- SmartDeviceMonitor for Admin: Ayarı belirlemek için kullanılabilir.

- telnet: Ayarı belirlemek için kullanılabilir.

[Ağ] [Etkin Protokol] `"AppleTalk"`

- Web Image Monitor: Ayarı belirlemek için kullanılabilir.

- SmartDeviceMonitor for Admin: Ayarı belirlemek için kullanılabilir.

- telnet: Ayarı belirlemek için kullanılabilir.

[Ağ] [NCP Gönderme Protokolü] [IPX Önceliği]

- Web Image Monitor: Ayarı belirlemek için kullanılabilir.

- SmartDeviceMonitor for Admin: Ayarı belirlemek için kullanılabilir.

- telnet: Ayarı belirlemek için kullanılamaz.

[Ağ] [NCP Gönderme Protokolü] [TCP / IP Önceliği]

- Web Image Monitor: Ayarı belirlemek için kullanılabilir.

- SmartDeviceMonitor for Admin: Ayarı belirlemek için kullanılabilir.

- telnet: Ayarı belirlemek için kullanılamaz.

[Ağ] [NCP Gönderme Protokolü] [Yalnızca IPX]

- Web Image Monitor: Ayarı belirlemek için kullanılabilir.

- SmartDeviceMonitor for Admin: Ayarı belirlemek için kullanılabilir.

- telnet: Ayarı belirlemek için kullanılamaz.

[Ağ] [NCP Gönderme Protokolü] [Yalnızca TCP / IP]

- Web Image Monitor: Ayarı belirlemek için kullanılabilir.

- SmartDeviceMonitor for Admin: Ayarı belirlemek için kullanılabilir.

- telnet: Ayarı belirlemek için kullanılamaz.

[Ağ] [NW Çerçeve Tipi] [Oto. Seçim]

- Web Image Monitor: Ayarı belirlemek için kullanılabilir.

- SmartDeviceMonitor for Admin: Ayarı belirlemek için kullanılamaz.

- telnet: Ayarı belirlemek için kullanılabilir.

[Ağ] [NW Çerçeve Tipi] [Ethernet II]

- Web Image Monitor: Ayarı belirlemek için kullanılabilir.

- SmartDeviceMonitor for Admin: Ayarı belirlemek için kullanılamaz.

- telnet: Ayarı belirlemek için kullanılabilir.

[Ağ] [NW Çerçeve Tipi] [Ethernet 802.2]

- Web Image Monitor: Ayarı belirlemek için kullanılabilir.

- SmartDeviceMonitor for Admin: Ayarı belirlemek için kullanılamaz.

- telnet: Ayarı belirlemek için kullanılabilir.

[Ağ] [NW Çerçeve Tipi] [Ethernet 802.3]

- Web Image Monitor: Ayarı belirlemek için kullanılabilir.

- SmartDeviceMonitor for Admin: Ayarı belirlemek için kullanılamaz.

- telnet: Ayarı belirlemek için kullanılabilir.

[Ağ] [NW Çerçeve Tipi] [Ethernet SNAP]

- Web Image Monitor: Ayarı belirlemek için kullanılabilir.

- SmartDeviceMonitor for Admin: Ayarı belirlemek için kullanılamaz.

- telnet: Ayarı belirlemek için kullanılabilir.

[Ağ] [SMB Bilgisayar Adı]

- Web Image Monitor: Ayarı belirlemek için kullanılabilir.

- SmartDeviceMonitor for Admin: Ayarı belirlemek için kullanılamaz.

- telnet: Ayarı belirlemek için kullanılabilir.

[Ağ] [SMB Çalışma Grubu]

- Web Image Monitor: Ayarı belirlemek için kullanılabilir.

- SmartDeviceMonitor for Admin: Ayarı belirlemek için kullanılamaz.

- telnet: Ayarı belirlemek için kullanılabilir.

[Ağ] [Ethernet Hızı]

- Web Image Monitor: Ayarı belirlemek için kullanılamaz.

- SmartDeviceMonitor for Admin: Ayarı belirlemek için kullanılamaz.

- telnet: Ayarı belirlemek için kullanılamaz.

[Ağ] [IEEE 802.1X Ethernet için Kimlik Doğrulama]

- Web Image Monitor: Ayarı belirlemek için kullanılabilir.

- SmartDeviceMonitor for Admin: Ayarı belirlemek için kullanılamaz.

- telnet: Ayarı belirlemek için kullanılabilir.

[Ağ] [LAN Tipi] [Ethernet]

- Web Image Monitor: Ayarı belirlemek için kullanılabilir.

- SmartDeviceMonitor for Admin: Ayarı belirlemek için kullanılamaz.

- telnet: Ayarı belirlemek için kullanılabilir.

[Ağ] [LAN Tipi] [Kablosuz LAN]

- Web Image Monitor: Ayarı belirlemek için kullanılabilir.

- SmartDeviceMonitor for Admin: Ayarı belirlemek için kullanılamaz.

- telnet: Ayarı belirlemek için kullanılabilir.

[Ağ] [Ping Komutu]

- Web Image Monitor: Ayarı belirlemek için kullanılamaz.

- SmartDeviceMonitor for Admin: Ayarı belirlemek için kullanılamaz.

- telnet: Ayarı belirlemek için kullanılamaz.

[Ağ] [SNMPv3 İletişimine İzin Ver] [Yalnızca Şifreleme]

- Web Image Monitor: Ayarı belirlemek için kullanılabilir.

- SmartDeviceMonitor for Admin: Ayarı belirlemek için kullanılamaz.

- telnet: Ayarı belirlemek için kullanılabilir.

[Ağ] [SNMPv3 İletişimine İzin Ver] [Şifreleme/ Açıkyazı]

- Web Image Monitor: Ayarı belirlemek için kullanılabilir.

- SmartDeviceMonitor for Admin: Ayarı belirlemek için kullanılamaz.

- telnet: Ayarı belirlemek için kullanılabilir.

[Ağ] [SSL / TLS İletişimine İzin Ver] [Yalnızca Şifre Yazısı]

- Web Image Monitor: Ayarı belirlemek için kullanılabilir.

- SmartDeviceMonitor for Admin: Ayarı belirlemek için kullanılamaz.

- telnet: Ayarı belirlemek için kullanılamaz.

[Ağ] [SSL / TLS İletişimine İzin Ver] [Şifre Yazı Önceliği]

- Web Image Monitor: Ayarı belirlemek için kullanılabilir.

- SmartDeviceMonitor for Admin: Ayarı belirlemek için kullanılamaz.

- telnet: Ayarı belirlemek için kullanılamaz.

[Ağ] [SSL / TLS İletişimine İzin Ver] [Şifreliyazı / Açıkyazı]

- Web Image Monitor: Ayarı belirlemek için kullanılabilir.

- SmartDeviceMonitor for Admin: Ayarı belirlemek için kullanılamaz.

- telnet: Ayarı belirlemek için kullanılamaz.

[Ağ] [Ana Bilgisayar Adı]

- Web Image Monitor: Ayarı belirlemek için kullanılabilir.

- SmartDeviceMonitor for Admin: Ayarı belirlemek için kullanılabilir.

- telnet: Ayarı belirlemek için kullanılabilir.

[Ağ] [Makine Adı]

- Web Image Monitor: Ayarı belirlemek için kullanılabilir.

- SmartDeviceMonitor for Admin: Ayarı belirlemek için kullanılamaz.

- telnet: Ayarı belirlemek için kullanılabilir.

[Kablosuz LAN] [İletişim Modu] [802.11 Özel Modu]

- Web Image Monitor: Ayarı belirlemek için kullanılabilir.

- SmartDeviceMonitor for Admin: Ayarı belirlemek için kullanılamaz.

- telnet: Ayarı belirlemek için kullanılabilir.

[Kablosuz LAN] [İletişim Modu] [Altyapı Modu]

- Web Image Monitor: Ayarı belirlemek için kullanılabilir.

- SmartDeviceMonitor for Admin: Ayarı belirlemek için kullanılamaz.

- telnet: Ayarı belirlemek için kullanılabilir.

[Kablosuz LAN] [SSID Ayarı]

- Web Image Monitor: Ayarı belirlemek için kullanılabilir.

- SmartDeviceMonitor for Admin: Ayarı belirlemek için kullanılamaz.

- telnet: Ayarı belirlemek için kullanılabilir.

[Kablosuz LAN] [Ad-hoc Kanalı]

- Web Image Monitor: Ayarı belirlemek için kullanılabilir.

- SmartDeviceMonitor for Admin: Ayarı belirlemek için kullanılamaz.

- telnet: Ayarı belirlemek için kullanılabilir.

[Kablosuz LAN] [Güvenlik Metodu]

- Web Image Monitor: Ayarı belirlemek için kullanılabilir.

- SmartDeviceMonitor for Admin: Ayarı belirlemek için kullanılamaz.

- telnet: Ayarı belirlemek için kullanılabilir.