KılavuzlarİçindekilerÖncekiSonraki
Ayarlar

# Bir Faks Hattı üzerinden Gönderme(Faks Hedefleri)

Bu bölümde bir faks numarasının nasıl girileceği açıklanmaktadır.

Numarayı girmek için kontrol panelinin sağ tarafındaki rakam tuşlarını kullanın.

[Faks] öğesinin seçili olduğundan emin olun.

Rakam tuşlarını kullanarak faks numarasını girin.

Hatalı giriş yaparsanız [Sil/Durdur] tuşuna basın ve tekrar girin.

Bir hedef eklerken iletim türü sekmesine basılması iletim türünü faks/IP-Faks, İnternet Faks, e-posta ve klasör arasında değiştirir.

[Başlat] tuşuna basın.

Makine orijinali taramaya başlar ve bunu hafızada saklar. Tarama sona erdiğinde İletişim göstergesi ışıkları yanar ve iletim başlar.

- Adres Defterinden bir hedef seçmek için, bkz. "Hedefleri Belirtmek için Adres Defterini Kullanma".

- Faks numarasına duraklamalar ve tonlar ekleyebilirsiniz. Ayrıntılar için bkz. "Duraklama girilmesi" ve "Ton girilmesi".

- İsteğe bağlı ekstra G3 arayüz birimi kuruluysa, [Başlat ] tuşuna basmadan önce kullanmak istediğiniz hattı seçin. Hat seçme hakkında ayrıntılar için bkz. "Hat Bağlantı Noktasının Değiştirilmesi".

- Faks numarasını hedef listesinde saklamak için faks numarasını girdikten sonra [Prg. Hed.] öğesine basın. Girdiğiniz numaraları saklama hakkında ayrıntılar için bkz. "Girilen Hedeflerin Adres Defterine Kaydedilmesi".

- Bir hedef için girilebilecek azami rakam sayısı için, bkz. "Azami Değerler".

- Hat Bağlantı Noktasını Değiştirme

- Duraklama girme

- Ton girme

- Hedefleri Belirtmek için Adres Defterini Kullanma

- Girilen Hedeflerin Adres Defteri'ne Kaydedilmesi

- Azami Değerler

İlgili konular

Duraklama girme
Ton girme