| KılavuzlarİçindekilerÖncekiSonraki |

# Windows yazdırma bağlantı noktası olarak bu yazıcının kullanımı

Ağ bağlantıları, Ethernet ve Kablosuz LAN üzerinden kurulabilir.

Mevcut bağlantı noktaları, kullanılan Windows işletim sistemi sürümü ve bağlantı yöntemine göre belirlenir.

Windows 2000/XP

Bağlantı Yöntemi | Mevcut Bağlantı Noktaları
--- | ---
Ethernet Kablosuz LAN | SmartDeviceMonitor for Client bağlantı noktası Standart TCP/IP bağlantı noktası LPR bağlantı noktası

Windows Vista

Bağlantı Yöntemi | Mevcut Bağlantı Noktaları
--- | ---
Ethernet Kablosuz LAN | SmartDeviceMonitor for Client bağlantı noktası Standart TCP/IP bağlantı noktası LPR bağlantı noktası WSD bağlantı noktası

Windows Server 2003/2003 R2

Bağlantı Yöntemi | Mevcut Bağlantı Noktaları
--- | ---
Ethernet Kablosuz LAN | SmartDeviceMonitor for Client bağlantı noktası Standart TCP/IP bağlantı noktası LPR bağlantı noktası

- Her bağlantı noktası türü için yazıcı sürücüsünün nasıl kurulacağı konusundaki açıklamaya bakın.

- SmartDeviceMonitor for Client hakkında ayrıntılar için, bkz. "Yazıcı Sürücüsünü Kurmak".

- Standart TCP/IP bağlantı noktası hakkında ayrıntılar için, bkz. "Yazıcı Sürücüsünü Kurmak".

- LPR bağlantı noktası hakkında ayrıntılar için, bkz. "Yazıcı Sürücüsünü Kurmak".

- WSD bağlantı noktası hakkında ayrıntılar için, bkz. "Yazıcı Sürücüsünü Kurmak".

- Yazıcı Sürücüsünü Kurma