KılavuzlarİçindekilerÖncekiSonraki
Ayarlar

# Taşıma

Bu bölüm, makineyi taşırken alınması gereken önlemleri açıklamaktadır.

| Makineyi kaldırmanız gerektiğinde (bir başka katta yeniden konumlandırmak gibi) servis temsilcinizle irtibat kurun. Servis temsilcinizin yardımı olmaksızın makineyi kaldırmaya kalkışmayın. Makine devrilir veya düşerse hasar görecektir, bu da bozulmasına ve kullanıcıların yaralanma riskiyle karşılaşmasına neden olabilir. Makinenin muhtelif kullanım alanları sadece servis mühendisi içindir. Bu alanlara dokunmayın.

| Makineyi hareket ettirmeden önce, tüm harici bağlantıları, özellikle duvar prizinden güç kablosunu çıkardığınızdan emin olunuz. Hasarlı kablolar, yangın ve elektrik şoku tehlikesi içerir.

| Elektrik fişini, makineyi hareket ettirmeden önce duvardaki prizden çıkarın. Makineyi hareket ettirirken, güç kablosunun makinenin altında hasar görmemesi için dikkat etmelisiniz.

- Makineyi taşırken dikkatli olun. Aşağıdaki önlemleri alın:

  - Ana gücü kapatın. Ana gücü kapatma hakkında ayrıntılı bilgi için, bkz. "Gücü Açma ve Kapatma".

  - Güç kablosunu prizden çıkarın. Fişi prizden çekerken, kablonun zarar görmesini önlemek ve dolayısıyla yangın ve elektrik çarpması riskini azaltmak için fişi tutarak çekin.

  - Ön kapak ve bypass tepsisi dahil olmak üzere tüm kapak ve kasetleri kapatın.

  - Makinenin sarsılmaması veya bir yana yatmaması için özen göstererek makineyi düz tutun ve dikkatlice taşıyın. Makinenin taşınırken sarsılması, arızaya veya sabit disk ya da belleğin zarar görmesi nedeniyle saklanan dosyaların kaybolmasına neden olabilir.

  - Makinenin ayaklarını çıkarmayın.

  - Makineyi sert darbelere karşı koruyun. Darbeler, sabit diske zarar vererek, saklanan dosyaların kaybolmasına neden olabilir. Önleyici tedbir olarak, dosyaları başka bir bilgisayara kopyalayın.

- Gücü Açma/Kapatma