KılavuzlarİçindekilerÖncekiSonraki
Ayarlar

# Bir SMB klasörünün değiştirilmesi

Bu bölümde kayıtlı bir SMB klasörünün ayarlarının nasıl değiştirileceği anlatılmaktadır.

[Kullanıcı Araçları/Sayacı] tuşuna basın.

[Sistem Ayarları] tuşuna basın.

[Yönetici Araçları] öğesine basın.

[Adres Defteri Yönetimi] öğesine basın.

[Programla / Değiştir] öğesinin seçili olduğundan emin olun.

Klasörünü değiştirmek istediğiniz adı seçin.

Ad tuşuna basın veya sayı tuşlarını kullanarak kayıtlı numarayı girin.

Kayıtlı ad, faks numarası, klasör adı, e-posta adresi veya IP Faks hedefine göre arama yapabilirsiniz.

[Klasör] öğesine basın.

Değiştirmek istediğiniz öğeleri seçin.

Bir klasör belirtirken ya yolu doğrudan girin ya da ağa referans vererek seçin. Ayrıntılı bilgi için, bkz. "SMB klasörünün yerinin manuel olarak belirlenmesi" ve "SMB klasörünün yerinin Ağa Göz Atarak belirlenmesi".

Yolun doğru ayarlandığını kontrol etmek için [Bağlantı Testi] öğesine basın.

[Çıkış] tuşuna basın.

[OK] seçeneğine basın.

[Çıkış] tuşuna basın.

[Kullanıcı Araçları/Sayacı] tuşuna basın.

- Adı, tuş görüntüsünü ve başlığı değiştirmek için, bkz. "Adların Kaydedilmesi".

- Adların Kaydedilmesi

İlgili konular

Protokolün değiştirilmesi