KılavuzlarİçindekilerÖncekiSonraki
Ayarlar

# Tarama Ayarları

Bu bölümde, [Tarayıcı Özellikleri] altındaki [Tarama Ayarları] sekmesinde bulunan kullanıcı araçları açıklanmaktadır.

Varsayılan ayarlar kalın font ile gösterilmektedir.

Oto. Renk Seçimi Duyarlılık Seviyesi

[Tarama Tipi] işlevi [Oto. Renk Seçimi] şeklinde ayarlandığında, orijinalleri tararken renkli/siyah-beyaz ayrımını yapmak için duyarlılık seviyesini belirler.

Varsayılan ayar, 5 ayar seviyesinin ortasıdır.

Sonraki Orj.İçin Bekleme Süresi: Şaryo Camı

Tek bir dosya oluşturmak amacıyla orijinalleri bölmek ve şaryo camıyla ayrı ayrı taramak için, bekleme durumu olarak [Sürekli Bekleme], [Kapalı] veya [Bekleme Süresini Ayarla] seçeneklerinden birini seçin.

Varsayılan ayar Bekleme Süresini Ayarla, 60 saniye şeklindedir.

Eğer Klasöre Tara ekranında [Orijinal Besleme Tipi] içinde [SADF] seçeneğini seçerseniz, [Sonraki Orj.İçin Bekleme Süresi: Şaryo Camı] ayarı geçersizleşir.

Eğer Klasöre Tara ekranında [Orijinal Besleme Tipi] içinde [Yığın] seçeneğini seçerseniz, [Sonraki Orj.İçin Bekleme Süresi: Şaryo Camı] ayarı geçersizleşir ve makine, ilave orijinallerin yerleştirilmesini bekler.

Eğer [Bekleme Süresini Ayarla] seçilirse, sayı tuşlarını kullanarak ilave orijinallerin yerleştirilmesi için bekleme süresini saniye olarak (3-999) girin. Belirlenen süre içinde ilave orijinaller yerleştirilip [Başlat] tuşuna basılırsa, tarama başlar. Bu süre içinde [] tuşuna basarak taramayı sonlandırabilir ve iletimi başlatabilirsiniz. Belirlenen süre sonunda iletim otomatik olarak başlatılır.

Eğer [Sürekli Bekleme] seçilirse, makine, [] tuşuna basılana kadar ilave orijinallerin yerleştirilmesini bekler. İlave orijinaller yerleştirilip [Başlat] tuşuna basıldığında tarama başlar. [] tuşuna basarak taramayı sonlandırabilir ve gönderime başlayabilirsiniz.

Orijinaller ADF'ye yerleştirilirse, belirlenen ayarlar ne olursa olsun, ADF'deki bütün orijinaller tarandıktan sonra ilave orijinaller beklenmeden, otomatik olarak iletim başlatılır.

Makine ilave orijinalleri beklerken kağıt sıkışması oluşursa veya aşağıdaki işlemlerden biri yapılırsa, geri sayım durdurulur ve [] tuşuna basılana dek yeniden başlamaz.

- Tarama ayarları gibi ayarların değiştirilmesi

- ADF'nin üst kapağının açılması

- Kopyalama modunu etkinleştirmek için [Araya Gir] tuşuna basılması

Sonraki Orijinaller için bekleme Süresi: SADF

Tek bir dosya oluşturmak amacıyla orijinalleri bölmek ve ayrı ayrı taramak için, bekleme durumu olarak [Bekleme Süresini Ayarla] veya [Sürekli Bekleme] seçeneklerinden birini seçin.

Varsayılan ayar Bekleme Süresini Ayarla, 60 saniye şeklindedir.

Eğer taramada [Orijinal Besleme Tipi] işlevi [SADF] olarak ayarlanmışsa, bu ayar geçersizdir.

Eğer [Bekleme Süresini Ayarla] seçilirse, sayı tuşlarını kullanarak ilave orijinallerin yerleştirilmesi için bekleme süresini saniye olarak (3-999) girin. Belirlenen süre içinde ilave orijinaller yerleştirilirse tarama başlar. Bu süre içinde [] tuşuna basarak taramayı sonlandırabilir ve iletimi başlatabilirsiniz. Belirlenen süre sonunda iletim otomatik olarak başlatılır.

Eğer [Sürekli Bekleme] seçilirse, makine, [] tuşuna basılana kadar ilave orijinallerin yerleştirilmesini bekler. İlave orijinaller yerleştirilip [Başlat] tuşuna basıldığında tarama başlar. [] tuşuna basarak taramayı sonlandırabilir ve gönderime başlayabilirsiniz.

Orijinaller şaryo camının üzerine yerleştirilse bile, makine belirlenen ayarlara göre çalışır. Ancak, orijinalleri şaryo camının üzerine her yerleştirdiğinizde, taramayı başlatmak için [Başlat] tuşuna basmanız gerekir. Bu süre içinde ilave orijinaller yerleştirilip [Başlat] tuşuna basıldığında tarama başlatılır. Bu süre içinde [] tuşuna basarak taramayı sonlandırabilir ve iletimi başlatabilirsiniz. Belirlenen sürenin sonunda iletim otomatik olarak başlatılır.

Orijinaller ADF'ye yerleştirilirse, belirlenen ayarlar ne olursa olsun, ADF'deki bütün orijinaller tarandıktan sonra ilave orijinaller beklenmeden, otomatik olarak iletim başlatılır.

Makine ilave orijinalleri beklerken kağıt sıkışması oluşursa veya aşağıdaki işlemlerden biri yapılırsa, geri sayım durdurulur ve [] tuşuna basılana dek yeniden başlamaz.

- Tarama ayarları gibi ayarların değiştirilmesi

- ADF'nin üst kapağının açılması

- Kopyalama modunu etkinleştirmek için [Araya Gir] tuşuna basılması

ADS Arkaplan Yoğunluğu (Tam Renkli)

Gazete veya şeffaf orijinal gibi beyaz olmayan kağıt türlerinden kaynaklanan özellikler, tarama yoğunluğunun ayarlanmasıyla azaltılabilir.

Varsayılan ayar, 5 ayar seviyesinin ortasıdır.