KılavuzlarİçindekilerÖncekiSonraki
Ayarlar

# Uzak Yazıcı(NetWare 4.x, 5/5.1, 6/6.5)olarak ayarlama

Yazıcıyı NetWare 4.x, 5/5.1 ve 6/6.5 altında uzak yazıcı olarak kullanmak üzere aşağıdaki prosedürü takip edin.

- Yazıcıyı 4.x, 5/5.1, 6/6.5 altında uzak yazıcı olarak kullanmak için NDS moduna ayarlayın.

- Salt IP kullanılıyorken yazıcıyı bir uzak yazıcı olarak kullanmayın.

NWadmin kullanarak kurma

Windows'tan, NWadmin'i başlatın.

NWadmin hakkında ayrıntılı bilgi için, NetWare kılavuzlarına bakın.

Ağ bağlantısını bir yazdırma kuyruğuna kurun. Yazdırma kuyruğunun dizin ağacında bulunduğu nesneyi seçin, ardından [Nesne] menüsünden [Oluştur] öğesine tıklayın.

[Yeni nesne sınıfı] kutusundan, [Yazdırma Kuyruğu] öğesini seçin, ardından [OK]'e basın.

[Yazdırma Kuyruğu Adı] kutusuna, yazdırma kuyruğunun adını girin.

[Yazdırma Kuyruğu Hacmi] kutusundan, [Tara] öğesine tıklayın.

[Kullanılabilir nesneler] kutusunda, yazdırma kuyruğunun oluşturulduğu hacme tıklayın, ardından [OK]'e tıklayın.

Ayarları kontrol edin, ardından [Oluştur]'a tıklayın.

Ağ bağlantısını bir yazıcıya bağlayın. Yazıcının bulunduğu nesneyi seçin, ardından [Nesne] menüsünden [Oluştur] öğesine tıklayın.

[Yeni nesne sınıfı] kutusundan, [Yazıcı]'ya, ardından [OK]'e tıklayın. NetWare 5 için, [Yazıcı (Non NDPS)]'ya tıklayın.

[Yazıcı adı] kutusuna, yazıcı adını girin

[Ek özellikleri tanımla] onay kutusunu seçin, ardından [Oluştur]'a tıklayın.

Oluşturulan yazıcıya yazdırma kuyrukları atayın. [Atamalar]'a, ardından [Atamalar] alanında [Ekle]'ye tıklayın.

[Kullanılabilir nesneler] kutusunda, oluşturduğunuz kuyruğa tıklayın, ardından[OK]'e tıklayın.

[Yapılandırma]'ya, [Yazıcı tipi] listesinden [Paralel]'e ve ardından [İletişim]'e tıklayın.

[İletişim tipi] alanında [El ile yükleme]'ye tıklayın, ardından [OK]'e tıklayın. Ayarları kontrol edin, ardından [OK]'e tıklayın.

Ağ bağlantısını bir yazdırma sunucusuna kurun. Belirtilmiş bir bağlam seçin, ardından [Nesne] menüsünden [Oluştur]'a tıklayın.

[Yeni nesne sınıfı] kutusundan, [Yazdırma Sunucusu] öğesini seçin, ardından [OK]'e tıklayın. NetWare 5 için, [Yazdırma Sunucusu (Non NDPS)] öğesine tıklayın.

[Yazdırma Sunucusu Adı:] kutusuna, yazdırma sunucusu adını girin.

SmartDeviceMonitor for Admin kullanılarak belirtilenle aynı yazdırma sunucusu adını kullanın.

[Ek özellikleri tanımla] onay kutusunu seçin, ardından [Oluştur]'a tıklayın.

Yazıcıyı oluşturulan yazdırma sunucusuna atayın. [Atamalar]'a , ardından [Atamalar] alanında [Ekle]'ye tıklayın.

[Kullanılabilir nesneler] kutusunda, oluşturduğunuz kuyruğa tıklayın, ardından[OK]'e tıklayın.

[Yazıcılar] alanında, atadığınız yazıcıya tıklayın, ardından [Yazıcı Numarası]'na tıklayın.

Yazıcı numarasını girin, ardından [OK]'e tıklayın. Ayarları kontrol edin, ardından [OK]'e tıklayın.

SmartDeviceMonitor for Admin kullanılarak uzak yazıcı numarası olarak belirtilenle aynı yazıcı numarasını kullanın.

NetWare sunucusu konsolundan aşağıdakileri girerek yazdırma sunucusunu başlatın.

Yazdırma sunucusu çalışıyorsa, sunucudan çıkın ve yeniden başlatın.

Çıkmak için

`CAREE: unload pserver`

Başlatmak için

`CAREE: load pserver [print server name]`

Bağlam adı olarak yazıcı sunucusu adını girin, ardından [Giriş] tuşuna basın.

Bağlam menüsününden yazıcı adını seçin, ardından [Giriş] düğmesine basın.

Web Image Monitor kullanarak kurulum

Web Image Monitor'ü başlatın.

[Oturum Aç]'a tıklayın.

Oturum açma kullanıcı adı ve şifresini girmeniz için bir iletişim kutusu açılır.

Kullanıcı oturum açma adını ve şifresini girin, ardından [Oturum Aç]'a tıklayın.

Oturum açma kullanıcı adı ve şifresine ilişkin ayrıntılı bilgi için, ağ yöneticinize başvurun.

Sol taraftaki [Konfigürasyon]'a tıklayın, ardından [NetWare Yazdırma Ayarları]'na tıklayın.

Ayarları onaylayın, ardından [Aygıt Adı]'na tıklayın.

Konfigürasyon tamamlanmıştır. Web Image Monitor'ü yeniden başlatmadan önce birkaç dakika bekleyin.

[Oturumu Kapat]'a tıklayın.

Web Image Monitor uygulamasından çıkın.

- Konfigürasyonunu yapmak istediğiniz yazıcıyı tanımlayamıyorsanız, yazıcı adını yazıcıdan yazdırılan konfigürasyon sayfasındakiyle karşılaştırarak kontrol edin.

- Listede hiç yazıcı ismi görünmüyorsa, bilgisayar ve yazıcı için çerçeve tiplerini eşleştirin. Bilgisayarın çerçeve tipini değiştirmek üzere Windows [Ağ] iletişim kutusuna tıklayın.

- Web Image Monitor hakkında ayrıntılı bilgi için, bkz. "Web Image Monitor'ün Kullanımı".

- Oturum açma kullanıcı adları ve şifreleri hakkında ayrıntılı bilgi için yönetici kılavuzu olan Güvenlik Referansı'na bakın.

- Web Image Monitor'ü Kullanma