KılavuzlarİçindekilerÖncekiSonraki
Ayarlar

# Ağ Arayüz Kartı Konfigürasyonunu Değiştirme

SmartDeviceMonitor for Admin kullanarak ağ arayüz kartı konfigürasyonunu değiştirmek üzere aşağıdaki prosedürü takip edin.

SmartDeviceMonitor for Admin'i başlatın.

[Group] menüsünden, [Search Device]öğesini seçin, ardından [IPv4], [IPX/SPX] veya [IPv4 SNMPv3]'e tıklayın.

Seçili protokolü kullanan makinelerin bir listesi görüntülenir.

Konfigürasyonunu değiştirmek istediğiniz makinenin protokolünü seçin.

IPv4 SNMPv3 kullanıyorsanız, kullanıcı kimlik doğrulamayı girin.

Listeden, konfigürasyonunu değiştirmek istediğiniz bir makine seçin.

[Tools] menüsünden, [NIB Setup Tool]'a tıklayın.

Bir Ağ tarayıcı açılır ve Web Image Monitor yöneticisi için kullanıcı oturum açma adını ve şifresini girmek üzere bir pencere görüntülenir.

NIB Setup Tool başlar. [Web browser]'a, ardından [OK]'e tıklayın.

Oturum açma kullanıcı adını ve şifreyi girin ve ardından [Oturum Aç]'a tıklayın.

Oturum açma kullanıcı adı ve şifresine ilişkin ayrıntılı bilgi için, ağ yöneticinize danışın.

Web Image Monitor kullanarak ayarları yapılandırın.

[Oturumu Kapat]'a tıklayın.

Web Image Monitor uygulamasından çıkın.

SmartDeviceMonitor for Admin'den çıkın.

- Oturum açma kullanıcı adları ve şifreleri hakkında ayrıntılı bilgi için yönetici kılavuzu olan Güvenlik Referansı'na bakın.

- Web Image Monitor hakkında ayrıntılı bilgi için, bkz. "Web Image Monitor'ün Kullanımı".

- Web Image Monitor'ü Kullanma