KılavuzlarİçindekilerÖncekiSonraki
Ayarlar

# Ethernet için IEEE 802.1X Ayar Öğeleri

Yönetici modunda Web Image Monitor'e giriş yapın.

[Konfigürasyon] öğesine tıklayın.

"Güvenlik" alanında [IEEE 802.1X (WPA/WPA2)] öğesini seçin.

"Kullanıcı Adı" alanına, RADIUS sunucusunda ayarlanan kullanıcı adını girin.

"Alan Adı" alanına alan adını girin.

"EAP Tipi"nü seçin. Yapılandırmalar, EAP Türüne göre değişir.

EAP-TLS

- Kullandığınız işletim sistemine göre aşağıdaki ayarları yapın:

  - "Sunucu Sertifikası Kimliğini Doğrula" altında [Açık] veya [Kapalı] ayarını seçin.

  - "Ara Sertifika Yetkisine Güven" altında [Açık] veya [Kapalı] ayarını seçin.

  - "Sunucu ID" alanına RADIUS sunucusunun ana bilgisayar adını girin.

LEAP

- "Parola" altında Değiştir öğesini tıklayın ve ardından RADIUS sunucusunda ayarlanan parolayı girin.

EAP-TTLS

- "Parola" altında [Değiştir] öğesini tıklayın ve ardından RADIUS sunucusunda ayarlanan parolayı girin.

- "Evre 2 Kullanıcı Adı" altında [Değiştir] öğesini tıklayın ve ardından RADIUS sunucusunda ayarlanan kullanıcı adını girin.

- "Evre 2 Metodu" altında [CHAP], [MSCHAP], [MSCHAPv2], [PAP] veya [MD5] öğesini seçin.

- Kullanmak istediğiniz RADIUS sunucusuna bağlı olarak bazı yöntemler kullanılamayabilir.

- Kullandığınız işletim sistemine göre aşağıdaki ayarları yapın:

  - "Sunucu Sertifikası Kimliğini Doğrula" altında [Açık] veya [Kapalı] ayarını seçin.

  - "Ara Sertifika Yetkisine Güven" altında [Açık] veya [Kapalı] ayarını seçin.

  - "Sunucu ID alanında RADIUS sunucusunun ana bilgisayar adını girin.

PEAP

- "Parola" altında [Değiştir] öğesini tıklayın ve ardından RADIUS sunucusunda ayarlanan parolayı girin.

- "Evre 2 Kullanıcı Adı" altında [Değiştir] öğesini tıklayın ve ardından RADIUS sunucusunda ayarlanan kullanıcı adını girin.

- "Evre 2 Metodu" altında [MSCHAPv2] veya [TLS] öğesini seçin.

- [TLS] öğesini seçerseniz, "IEEE 802.1X Müşteri Sertifikası"nı kurmanız gerekir.

- Kullandığınız işletim sistemine göre aşağıdaki ayarları yapın:

  - "Sunucu Sertifikası Kimliğini Doğrula" altında [Açık] veya [Kapalı] ayarını seçin.

  - "Ara Sertifika Yetkisine Güven" altında [Açık] veya [Kapalı] ayarını seçin.

  - "Sunucu ID" alanına RADIUS sunucusunun ana bilgisayar adını girin.

[OK]'e tıklayın.

[Konfigürasyon]'u tıklayın ve ardından "Arayüz" alanı içerisindeki [Arayüz Ayarları] öğesini tıklayın.

"Ethernet Güvenliği" altında [Aktif] ayarını seçin.

[OK]'e tıklayın.

[Oturumu Kapat]'a tıklayın.

Web Image Monitor'den çıkın.

- Ayarlarla ilgili bir sorun olması durumunda, yazıcıyla iletişim kuramayabilirsiniz. Sorunu belirlemek için bir ağ özeti yazdırın.

- Sorunu belirleyemezseniz, yazıcı arayüzünü normal'e sıfırlayın ve ardından prosedürü başlangıçtan itibaren tekrarlayın.