| KılavuzlarİçindekilerÖncekiSonraki |

# Yeni hedefleri programlama

Yeni bir hedefi LAN-Faks Adres Defterine kaydedin.

1. [Başlat] menüsünde [Tüm Programlar] ve [LAN-Faks Araçları] öğelerine işaret edip [Adres Defteri] seçeneğine tıklayın.

   [Adres Defteri] iletişim kutusu görünür.

   LAN-Fax Driver çalışmışsa [Adres Defterini Düzenle...] öğesine tıklayın.

2. [Yeni/Gözat...] öğesine tıklayıp düzenlenecek adres listesini içeren CSV dosyasını seçin.

3. Hedefi ve adı girin.

   Bir kontak adı, şirket adı, departman adı, faks numarası, e-posta adresi (İntrenet Faksı hedefi) ve IP-Faks adresi girebilirsiniz. Ad ve hedefin (Faks Numarası, E-posta Adresi veya IP-Faks adresi) girilmesi zorunludur.

4. [Ekle] seçeneğine tıklayın.

   Hedef, hedef listesine eklenir.

5. [Kapat] seçeneğine tıklayın.

6. Bir hedefte değişiklikler yaparsanız bir onay mesajı görünür. Değişiklikleri kaydetmek için [Evet] seçeneğine tıklayın.

   Değişiklikleri kaydetmek istemiyorsanız ve düzenleme işleminden çıkmak istiyorsanız [Hayır] seçeneğine tıklayın.

   Düzenleme ekranında geri dönmek için [İptal] seçeneğine tıklayın.

   Onay iletişim kutusu, Adres Defterini başlattıktan sonra değişiklik yapmazsanız açılmaz.

- Bu makinenin hedef listesinin içeriğini Adres Defterine programlamak için, [Aygıt adresini kullan] onay kutusunu seçin, ardından Hedef tuşunun kayıt numarasını [Aygıt Adresi:] alanına girin.

- [Faks Numarası:] altında [Hat:] için, aşağıdaki hat tipleri seçilebilir; G3, G3-2, G3-3, G4, G3 Dizin Oto., G3 PABX Oto veya I-G3. Ancak, bu makine G4 hat tipini desteklememektedir. Makine, bir dahili telefon hattına bağlı ise, “G3 PABX Oto” tipini seçiniz.

- [IP-Faks adresi:] altında [Protokol:] için [H.323] veya [SIP] seçin.

- SMTP sunucusunu atlamak için [E-posta adresi:] kutusu altında [SMTP sunucusu kullanmayın] onay kutusunu seçin.