| KılavuzlarİçindekilerÖncekiSonraki |

# dns

DNS (Etki Alanı Adı Sistemi) ayarlarını görüntülemek veya yapılandırmak için "dns" komutunu kullanın.

Ayarları görüntüle

Aşağıdaki komut geçerli DNS ayarlarını görüntüler:

`msh> dns`

IPv4 DNS sunucusu yapılandırması

Aşağıdaki komut IPv4 DNS sunucu adresini etkinleştirir veya devre dışı bırakır:

`msh> dns “ID” server “server address”`

Aşağıdaki komut DNS 1 sunucusu üzerinde 192.168.15.16 IP adresini kullanarak bir yapılandırma görüntüler:

`msh> dns 1 server 192.168.15.16`

- IPv4 DNS Sunucusu adresini kaydedebilirsiniz.

- 1 ve 3 arasında bir kimlik numarası seçebilirsiniz. Üç adede kadar kimlik numarası seçebilirsiniz.

- DNS sunucusu adresi olarak "255.255.255.255"i kullanamazsınız.

IPv6 DNS sunucu yapılandırması

Aşağıdaki komut IPv4 DNS sunucu adresini etkinleştirir veya devre dışı bırakır:

`msh> dns “ID” server6 “server address”`

- IPv6 DNS Sunucusu adresini kaydedebilirsiniz.

- Seçilebilir kimlik numarası 1 ve 3 arasındadır. 3 adede kadar kimlik seçebilirsiniz.

Dinamik DNS fonksiyonu ayarı

`msh> dns “interface_name” ddns {on|off}`

- Dinamik DNS fonksiyonunu "aktif" ya da "pasif" olarak ayarlayabilirsiniz.

- {on} "aktif" ve {off} "pasif" anlamına gelir.

- wlan yalnızca IEEE 802.11 arayüzü kurulu olduğunda belirtilebilir.

Arayüz adı | Arayüz yapılandırıldı
--- | ---
ether | Ethernet arayüzü
wlan | IEEE 802.11 arayüzü

Kayıt bindirme işleminin belirtilmesi

`msh> dns overlap {update|add}`

- Kayıtlar birbiri üzerine bindiğinde gerçekleştirilecek işlemleri belirleyebilirsiniz.

- update: Eski kayıtları silmek ve yeni kayıtları kaydetmek için.

- add: Yeni kayıtları ekleme ve eski kayıtları saklamak için.

- CNAME taştığında, ayarlara bakılmaksızın her zaman değiştirilir.

CNAME kaydı

`msh> dns cname {on|off}`

- CNAME öğesinin kaydedilip edilmeyeceğini belirleyebilirsiniz.

- {on} "aktif" ve {off} "pasif" anlamına gelir.

- Kayıtlı CNAME rnp ile başlayan varsayılan addır. CNAME değiştirilemez.

Bir kayıt kaydı

`msh> dns arecord {dhcp|own}`

- dhcp: Dinamik DNS fonksiyonu etkinleştirildiğinde ve DHCP kullanıldığında, A kaydının kayıt yöntemini belirtebilirsiniz.

- own: Yazıcıyı DNS istemcisi olarak kullanarak A kaydını kaydetmek için.

  DNS sunucusu adresi ve etki alanı adı bu kayıt işlemi için zaten atanmıştır.

Kayıt aralık ayarlarını güncelliyor

`msh> dns interval [1-255]`

- Dinamik DNS fonksiyonunu kullanarak kayıtlar güncellendikten sonra aralığı belirtebilirsiniz.

- Güncelleme aralığı saatlik olarak belirlenir. 1 ve 255 arasında bir saat girilebilir.

- Varsayılan 24 saattir.

resolv.conf ekranı

`msh> dns resolv`

Çiftli istif sırasında ad sorulduğunda protokolü belirtme

`msh> dns resolv protocol {ipv4|ipv6}`

- Yalnızca çift istifleme sırasında görüntülenir.