KılavuzlarİçindekilerÖncekiSonraki
Ayarlar

# Kontrol Panelini Kullanarak Kağıt Boyutunu Ayarlama

Bypass tepsisine standart boyutta kağıt yerleştirirken kontrol panelini kullanarak makineyi ayarlamak için aşağıdaki prosedürü izleyin.

- [Yazıcı Özelllikleri]'nin [Sistem] bölümünden [Bypass Tepsisi Ayarı Önceliği]'nden [Sürücü / Komut]'u seçerseniz, aşağıdaki prosedürler gerekli değildir (bkz. "Yazıcı Özellikleri"). Bu durumda, kağıt boyutunu yazıcı sürücüsünü kullanarak ayarlayın.

- [Yazıcı Özellikleri], [Sistem] altında, [Bypass Tepsisi Ayarı Önceliği ]'ni [Sürücü / Komut] olarak ayarlarsanız, yazıcı sürücüsünde yapılan kağıt boyutu ayarlarının kontrol panelindekiler ile uyumlu olması gerekir. Uyuşmuyorsa, bir hata mesajı görünür ve [Yazıcı Özellikleri], [Sistem], [Oto. Devam Et ] ayarlı değilse yazdırma işlemi durur.Yazıcı Özellikleri ayarları hakkında bilgi için, bkz. "Yazıcı Özellikleri"

Kontrol panelinde [Kullanıcı Araçları/Sayaç] tuşuna basın.

[Sistem Ayarları]'na basın.

[Kaset Kağıt Ayarları] sekmesine basın.

[Yazıcı Bypass Kağıt Boyutu] tuşuna basın.

Kağıt boyutunu seçin.

[OK] tuşuna basın.

[Kullanıcı Araçları/Sayaç] tuşuna basın.

Başlangıç ekranı görüntülenir.

- Kalın kağıt, ince kağıt veya OHP asetatları yüklerken, kağıt boyutu ve kağıt tipini belirtin.

- [Oto. Algıla], [Yazıcı Bypass Kağıt Boyutu] için varsayılan ayardır.

- Yazıcı sürücülerinin ayarlanmasıyla ilgili ayrıntılar için bkz. yazıcı sürücüsü Yardımı.

- Yazıcı Özellikleri