KılavuzlarİçindekilerÖncekiSonraki
Ayarlar

# Bir Dosyayı Tekrar Gönderme

Makine hafızası, Hafıza İletimi ile başarıyla iletilemeyen dokümanları saklar. Bu dokümanları yeniden göndermek için bu işlemi kullanın.

- Faks Özellikleri menüsündeki Kullanıcı Parametrelerinde (anahtar 24, bit 0) "İletilemeyen dosyaları hafızada sakla" öğesini "Açık" olarak ayarlayın.

[İletim / Bilgi Değiştir] öğesine basın.

[İletim Dosyasını Kontrol Et / Durdur] öğesine basın.

Yeniden göndermek istediğiniz dosyayı seçin.

Gönderilemeyen dosyalar için `“İlet.Başarsz”` görüntülenir.

Birden fazla hedef belirtilmişse, yalnızca ilk önce belirttiğiniz hedefin adı ve gönderdiğiniz dokümanı almayan hedeflerin sayısı gösterilir.

[İletilemeyn.Dsy.İlet] öğesine basın.

Bir hedef eklemek için [Hedef Ekle] öğesine basın ve hedefi belirtin.

[OK] seçeneğine basın.

İletim başlar.

Başka bir dosyayı yeniden göndermek için 3. adımdan itibaren tekrarlayın.

İletimleri iptal etmek için [İletimi Durdur] öğesine basın.

[Çıkış] tuşuna iki kez basın.

Bekleme ekranı görüntülenir.

- İletilemeyen dosyalar, Faks Özellikleri menüsündeki Kullanıcı Parametresi (anahtar 24, bit 1) öğesinde yaptığınız ayarlara bağlı olarak 24 veya 72 saat saklanır. Bkz. "Parametre Ayarları".