| KılavuzlarİçindekilerÖncekiSonraki |

# Orijinalleri Şaryo Camına Yerleştirme

Orijinalleri şaryo camına yerleştirin.

- Şaryo camı kapağı veya ADF'yi kuvvetlice kaldırmayın. Aksi takdirde, ADF'nin kapağı açılabilir veya hasar görebilir.

1. Şaryo camının kapağını veya ADF'yi açın.

   Şaryo camının kapağını veya ADF'yi 30 dereceden fazla kaldırdığınızdan emin olun. Aksi takdirde, orijinalin boyutu, doğru biçimde algılanamayabilir.

2. Orijinalin yüzü aşağı gelecek şekilde şaryo camı üzerine yerleştirin. Orijinal, sol arka köşeye hizalanmalıdır.

   Kopyalanacak ilk sayfayla başlayın.

   1. Yerleştirme işareti

   2. Ölçekler

3. Şaryo camının kapağını veya ADF'yi indirin.