| KılavuzlarİçindekilerÖncekiSonraki |

# Ethernet Arayüzüne Bağlantı

Bu bölüm, Ethernet arayüz kablosunun Ethernet arayüzüne nasıl bağlanacağını açıklar.

- Ana güç düğmesi açıksa, kapatın.

- Aşağıdaki Ethernet kablolarını kullanınız.

  - Korumasız Bükümlü Kablo Çifti (UTP) veya Korumalı Bükümlü Kablo Çifti (STP) ve Kategori tipi 5 veya daha üstü

1. Ethernet arayüz kablosu için Ferrit çekirdeği makine ile birlikte tedarik edilmektedir. Kablonun makineye bağlı ucundan yaklaşık 5 cm (2,1 inç) (1) civarında bir düğüm yapın. Ardından ferrit çekirdeği bağlayın.

2. Makinenin ana güç düğmesinin kapalı olduğundan emin olun.

3. Ethernet arayüz kablosunu 10BASE-T/100BASE-TX bağlantı noktasına bağlayın.

4. Ethernet arayüz kablosunun diğer ucunu hub gibi bir ağ bağlantı cihazına bağlayın.

5. Makinenin ana güç düğmesini açın.

   1. Gösterge (sarı)

      100BASE-TX çalışırken LED sarı yanar. 10BASE-T çalışırken kapanır.

   2. Gösterge (yeşil)

      10BASE-T çalışırken LED yeşil yanar. 100BASE-TX çalışırken kapanır.

- Ana güç düğmesinin nasıl açılacağı hakkında ayrıntılar için bkz. Makine Hakkında.

- Yazıcı sürücüsünün kurulmasıyla ilgili ayrıntılar için bkz. Yazıcı Referansı.