KılavuzlarİçindekilerÖncekiSonraki
Ayarlar

# Sistem

Bu bölümde, Yazıcı Özellikleri altındaki Sistem menüsündeki kullanıcı araçları anlatılmaktadır.

Yazdırma Hata Raporu

Bir yazıcı ya da bellek hatası ortaya çıktığında bir hata raporunun yazdırılması için bunu seçin.

Varsayılan ayar [Kapalı] olarak belirlenmiştir.

Oto. Devam Et

Oto. Devam Et işlevini etkinleştirmek için bu menüyü seçebilirsiniz. Açık konumda olduğunda, yazdırma bir sistem hatası oluştuktan sonra devam eder.

Varsayılan ayar [Kapalı] olarak belirlenmiştir.

Hafıza Taşması

Bir hafıza aşımı hata raporunun yazdırılması için bu menüyü seçin.

Varsayılan ayar [Yazdırma] olarak belirlenmiştir.

İş Ayrımı

İş Ayrımı'nı etkinleştirebilirsiniz.

Bu menü yalnızca bir sonlandırıcı (isteğe bağlı) kuruluysa seçilebilir.

Varsayılan ayar [Kapalı] olarak belirlenmiştir.

180 Derece Döndür

Yazdırma görüntüsünün kağıt yönüne göre 180 derece döndürülüp döndürülmeyeceğini belirtin.

Varsayılan ayar [Kapalı] olarak belirlenmiştir.

Geçici Yazdırma İşlerini Oto. Sil

Makinede geçici olarak kayıtlı yazdırma işlerini otomatik olarak silmek için seçebilirsiniz.

Varsayılan ayar [Kapalı] olarak belirlenmiştir.

[Açık] öğesini seçerseniz, otm. dosya silme için 200 saate kadar ayarlama yapabilirsiniz.

Kayıtlı Yazdırma İşlerini Oto. Sil

Makinede kayıtlı yazdırma işlerini otomatik olarak silmek için seçebilirsiniz.

Varsayılan ayar [Açık], “3” gün olarak belirlenmiştir.

[Açık] öğesini seçerseniz, otm. dosya silme için 180 güne kadar ayarlama yapabilirsiniz.

İlk Yazdırma İşi Listesi

[Yazdırma İşleri] tuşuna bastığınızda ekranda görünen yazdırma işi listesinin istenilen türünü belirleyebilirsiniz.

Varsayılan ayar [Tam Liste] olarak belirlenmiştir.

- Tüm Liste

  Makinede kayıtlı olan yazdırma işleri listesini gösterir.

- Her Kullanıcı İçin Liste

  Makinede bir dosya saklamış olanların Kullanıcı Kimliği listesini gösterir.

Hafıza Kullanımı

Kağıt boyutuna veya çözünürlüğe göre Yazı Tipi Önceliği veya Çerçeve Önceliği işlevlerinde kullanılan hafıza büyüklüğünü seçebilirsiniz.

Varsayılan ayar [Çerçeve Önceliği] olarak belirlenmiştir.

- Yazı Tipi Önceliği

  Bu ayar, yazı tipi kaydı için hafızayı kullanır.

- Çerçeve Önceliği

  Bu ayar, yüksek hızlı yazdırma için çerçeve hafızasını kullanır.

Dubleks

Kağıdın her iki tarafına yazdırmak için seçebilirsiniz.

Varsayılan ayar [Kapalı] olarak belirlenmiştir.

Kopyalar

Yazdırma setlerinin sayısını belirtebilirsiniz. Yazdırılacak sayfa sayısı yazıcı sürücüsü veya başka bir komutla belirtilmişse bu ayar devre dışı kalır.

Kopya sayısı bir artırılarak 1 ile 999 arasında belirlenebilir.

Varsayılan ayar “1” kopyadır.

Boş Sayfa Yazdırma

Boş sayfa yazdırmayı veya yazdırmamayı seçebilirsiniz.

Varsayılan ayar [Açık] olarak belirlenmiştir.

Aşağıdaki koşullardan birini taşıyan sayfalar boş olarak tanımlanır.

- Hiçbir resim yok.

- Resimler var ancak yazdırılabilir alanın dışında.

- Sadece boş karakterler var.

Saklı İş Bekleme Süresi

Fotokopi ve tarayıcı işlevleri gibi diğer işlevlerin araya girmesine izin vermeden önce makinenin bir yazdırma işini kabul etmek için ne kadar bekleyeceğini belirleyebilirsiniz.

Varsayılan ayar [Kısa Süreli Bekleme] olarak belirlenmiştir.

Yazıcı Dili

Yazıcı dilini belirtin.

Varsayılan ayar [Oto.] olarak belirlenmiştir.

Alt Kağıt Boyutu

Otomatik Yedek Kağıt Boyutu (A4, LT) özelliğini etkinleştirebilirsiniz.

Varsayılan ayar [Oto.] olarak belirlenmiştir.

Sayfa Boyutu

Varsayılan kağıt boyutunu seçebilirsiniz.

- Seçebileceğiniz kağıt boyutları aşağıdaki şekildedir:

  A3, A4, A5, A6, B4JIS, B5JIS, B6JIS, C5, C6,DL Env, 12×18, 11×17, 81/2×14, 81/2×13, 81/2×11, 81/4×13, 8×13, 71/4×101/2, 51/2×81/2, COM10, Monarch, 8K, 16K, Özel Boyut

Varsayılan ayar [A4] olarak belirlenmiştir.

Varsayılan ayar [81/2×11] olarak belirlenmiştir.

Antet Ayarı

Yazdırma sırasında orijinal görüntüleri döndürebilirsiniz.

Yazdırma sırasında orijinal görüntüleri her zaman 180 derece döndürülür. Bu nedenle çıktı, yönlendirme gerektiren antetli veya ön baskılı kağıt üzerine yazdırırken beklendiği gibi olmayabilir. Bu işlevi kullanarak görüntü döndürmeyi belirtebilirsiniz.

Varsayılan ayar [Kapalı] olarak belirlenmiştir.

- Kapalı

  Kapalı olarak ayarlandığında, orijinal resimler 180 derece çevrilirler.

- Oto. Algılama

  Oto. Algılama olarak ayarlandığında, makine antetli ya da ön baskılı kağıdı otomatik algılar ve resmi döndürmez.

- Açık (Her Zaman)

  Açık (Her Zaman) olarak ayarlandığında, makine döndürme yapmaz.

Bu işlev yazdırma hızını düşürür.

Bypass Tepsisi Ayarı Önceliği

Bypass tepsisi için kağıt boyutunu belirlemek üzere iki seçenekten, yani (Yazıcı) Sürücü / Komut ya da Makine Ayarları, seçeneklerinden hangisinin öncelikli olduğunu belirleyebilirsiniz.

Varsayılan ayar [Sürücü / Komut] olarak belirlenmiştir.

Kenardan Kenara Yazdırma

Bütün sayfaya yazdırmayı veya yazdırmamayı seçebilirsiniz.

Varsayılan ayar [Kapalı] olarak belirlenmiştir.

Varsayılan Yazıcı Dili

Makine yazıcı dilini otomatik olarak bulamıyorsa varsayılan yazıcı dilini ayarlayabilirsiniz.

Varsayılan ayar olarak [PCL] belirlenmiştir.

Kaset Değiştirme

Belirtilen boyut ve türde kağıt sürücünün belirttiği kasede yerleştirilmediğinde makinenin otomatik olarak kağıt kasetlerini değiştirme durumunu belirleyebilirsiniz.

Varsayılan ayar [Kapalı] olarak belirlenmiştir.

Extended Auto Tray Switching

Bu ayar, tepsinin manuel ya da otomatik seçimine bakmaksızın makinenin kağıt kasetlerini otomatik olarak değiştirmesini sağlar.

[Açık] olarak ayarlandığında, [Oto. Kaset Değiştirme] etkinleştirilir ve yazıcı sürücüsünde yapılan [Oto. Kaset Değiştirme] ayarı yok sayılır.

Varsayılan ayar [Kapalı] olarak belirlenmiştir.

- Kullanıcı Araçlarına Erişim