| KılavuzlarİçindekilerÖncekiSonraki |

# Orijinalleri ADF'ye yerleştirme

Orijinalleri ADF'ye yerleştirin.

Sensörü engellemediğinizden veya orijinali düzensiz olarak yüklemediğinizden emin olun. Bunu yapmak, makinenin orijinalin boyutunu hatalı olarak algılamasına neden olabilir. Aynı zamanda, üst kapağın üzerine orijinaller veya başka nesneler yerleştirmediğinizden emin olun. Bunu yapmak arızaya neden olabilir.

Tip 1 ve 2

Tip 3 ve 4

. Sensörler

Aşağıdaki durumlarda ayarlar yapılmalıdır:

50 sayfadan daha fazla orijinali yüklerken (Tip 1 ve 2):

Bkz. "Yığın modu".

100 sayfadan daha fazla orijinali yüklerken (Tip 3 ve 4):

Bkz. "Yığın modu".

Orijinalleri tek tek yerleştirirken:

Bkz. "SADF modu".

Çeşitli boyutlarda orijinalleri kopyalarken:

Bkz. "Karışık Boyutlar Modu".

Özel boyutlu orijinalleri yerleştirirken:

Bkz. "Özel boyutlar".

1. Doküman kılavuzlarını orijinal boyutuna ayarlayın.

2. Hizalanmış orijinalleri yüzleri yukarı bakacak şekilde ADF'ye yerleştirin.

   Sınır işaretini geçecek kadar çok orijinal yerleştirmeyin.

   İlk sayfa en üstte olmalıdır.

   Tip 1 ve 2

   Tip 3 ve 4

   . Sınır çizgisi

   . Doküman rehberi

- Orijinalleri ADF'ye yerleştirmeden önce kıvrılmış yerlerini düzeltin.

- Makineye tek seferde pek çok sayfa beslenmemesi için orijinalleri ADF'ye yerleştirmeden önce havalandırın.

- Orijinalleri iyice yerine yerleştirin.

- Yığın Modu

- SADF Modu

- Karışık Boyutlar Modu

- Özel boyutlar