KılavuzlarİçindekilerÖncekiSonraki
Ayarlar

# Kombine Kopyalama

Bu bölüm kombine kopyaların nasıl yapılacağını anlatmaktadır.

- Şaryo camı üzerine bir orijinali yerleştirirken, ilk önce kopyalanacak sayfayla başlayın. Orijinalleri ADF'ye yerleştirirken, ilk sayfayı en üstte olacak şekilde ayarlayın.

- Orijinalleri şaryo camı veya Yığın işlevini kullanarak ADF üzerine yerleştirirken, tüm orijinaller tarandıktan sonra [] tuşuna basın.

- Orijinal için [2 Taraflı]'yı seçerseniz, yönü değiştirebilirsiniz. Bkz. "Orijinaller ve kopya yönü".

- Kullanıcı Araçları bölümünde Düzenle altında 1-Taraflı Kombine için başlangıç ayarlarını değiştirebilirsiniz. Ayrıntılar için, bkz., "Düzenle".

- Bu modda, makine çoğaltma oranını otomatik olarak seçer. Bu çoğaltma oranı, kopya kağıdı boyutlarına ve orijinallerin sayısına bağlıdır.

- Makine tarafından seçilebilir çoğaltma oranı %25-400'dür.

- Hesaplanan oran, minimum oranın altındaysa, otomatik olarak kullanılabilir aralık içerisine ayarlanır. Buna rağmen, bazı oranlarla, görüntünün parçaları kopyalanamayabilir.

- Özel boyutlu kağıt kullanamazsınız.

- Orijinallerin yönü, kopya kağıdınınkinden farklıysa, makine düzgün kopyalar yapmak için görüntüyü 90° döndürecektir.

- Yerleştirilen orijinal sayısı birleştirme için belirtilenden azsa son sayfa bölümü gösterildiği gibi boş bırakılacaktır.

- Orijinaller ve kopyanın yönü

- Düzenle

İlgili konular

Tek-Taraflı Kombine
İki-Taraflı Kombine